آنیل‌کردن - ویکی‌پدیا

# آنیل‌کردن

### از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

آنیل کردن شامل تغییر خواص فولاد ها بعد از عملیات حرارتی می‌باشد و به چند نوع آنیل کامل آنیل ناقص و .. تقسیم می‌شود. در آنیل کردن فولاد را تا دمای مختلف Acm یا A3 بسته به نوع فولاد گرم کرده و مدتی در این دما نگهداری می‌کنند و سپس سرد می‌کنند.

این نوشتار دربارهٔ مهندسی مواد ناقص است. با گسترش آن به ویکی‌پدیا کمک کنید.

برگرفته از «http://fa.wikipedia.org../../../%D8%A2/%D9%86/%DB%8C/%D8%A2%D9%86%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86.html»

رده‌های صفحه: مقاله‌های ناقص مهندسی مواد | متالورژی

##### Views

- مقاله
- بحث
- نسخهٔ فعلی

##### جستجو

##### زبان‌های دیگر

- Deutsch
- English
- 日本語
- Polski
- Slovenčina