تصویر:Cumberland River 2005 05 20.jpeg - ویکی‌پدیا

# تصویر:Cumberland River 2005 05 20.jpeg

### از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

- تصویر
- تاریخچهٔ تصویر
- پیوند‌های تصویر
- متاداده

Cumberland_River_2005_05_20.jpeg‏ (102 کیلوبایت، نوع MIME: `image/jpeg`)

| این پرونده در ویکی‌انبار موجود است. محتویات صفحهٔ توصیف آن در زیر نمایش داده می‌شود.

Photograph of canoers just upstream from that I took on 20 May 2005.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

العربية | Česky | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | 日本語 | 한국어 | Nederlands | Polski | Português | Slovenčina | Svenska | עברית +/-

## پیوند‌های تصویر

صفحه‌های زیر به این تصویر پیوند دارند:

- رودخانه کامبرلند

## متاداده

این پرونده حاوی اطلاعات اضافه‌ای است که احتمالاً توسط دوربین دیجیتالی‌ یا پویشگری که در ایجاد یا دیجیتالی‌کردن آن به کار رفته‌است، افزوده شده‌است. اگر پرونده از وضعیت ابتدایی‌اش تغییر داده شده باشد آنگاه ممکن است شرح و تفصیلات موجود اطلاعات عکس را تماماً بازتاب ندهد.

Camera manufacturer | FUJIFILM
Camera model | FinePix A330
Orientation | Normal
Horizontal resolution | 72 dpi
Vertical resolution | 72 dpi
نرم‌افزار استفاده‌شده | Digital Camera FinePix A330 Ver1.73
تاریخ و زمان تغییر پرونده | ۱۵:۳۳, ۲۰ مه ۲۰۰۵
Y and C positioning | 2
Exposure time | 1/220 sec (0.0045454545454545)
F Number | f/5.6
Exposure Program | Portrait mode (for closeup photos with the background out of focus)
ISO speed rating | 100
Exif version | 2.2
Date and time of data generation | ۱۵:۳۳, ۲۰ مه ۲۰۰۵
Date and time of digitizing | ۱۵:۳۳, ۲۰ مه ۲۰۰۵
Image compression mode | 4
Shutter speed | 7.8
Aperture | 5
Brightness | 7.94
Exposure bias | 0
Maximum land aperture | 3
Metering mode | Pattern
Light source | Unknown
Flash | 24
Lens focal length | 5.7 mm
Color space | sRGB
Focal plane X resolution | 3884
Focal plane Y resolution | 3884
Focal plane resolution unit | 3
Sensing method | One-chip color area sensor
Custom image processing | Normal process
Exposure mode | Auto exposure
White Balance | Auto white balance
Scene capture type | Portrait
Sharpness | 3
Subject distance range | Unknown

برگرفته از «http://fa.wikipedia.org../../../c/u/m/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%7ECumberland_River_2005_05_20.jpeg_f740.html»

##### Views

- تصویر
- بحث
- نسخهٔ فعلی

##### جستجو