# Alfa Romeo 6C

### Wikipedia

Alfa Romeo 6C1750 vuodelta 1929

Alfa Romeo 6C mallimerkintä viittaa Alfa Romeon malleihin joissa on käytetty kuusisylinteristä rivimoottoria. Mallimerkinnässä 6C:n jälkeen tuleva numerosarja kertoo sylinteritilavuuden. Kaikissa 6C -moottoreissa oli luonnollisestikkin kannen yläpuolinen nokka-akseli. Periaatteessa kyse on kahdesta eri autosta, joista toinen perustuu 6C1500 malliin ja toinen 6C2300 malliin.

Alfa Romeo on myös käyttänyt kuusisylinteristä rivimoottoria mm. mallisarjassa Alfa Romeo 2600. Näitä ei kuitenkaan katsota 6C malleiksi.

## [muokkaa] Historia

Suoralla kuusisylinterisellä moottorilla varustettuja Alfa Romeo 6C -malleja valmistettiin ennen toista maailmansotaa. Mallisarjan perustana on Vittorio Janon 1920 -luvulla suunnittelema 6C1500, jonka seuraajina tuli kaksi eri johdannaista suuremmalla sylinteritilavuudella. 1930 -luvulla näitä malleja seurasi uudistettu 6C2300 ja 1940 -luvun taitteessa 6C2500.

6C1500

- 44hv / 110km/h
- Valmistettu 1075kpl

6C1750

- 46-85hv / 110-170km/h
- Valmistettu 2579
- Mallit: Touring, Grand Touring, Super Sport, Grand Sport

6C1900

- 68hv / 130km/h
- Valmistettu 197kpl
- Alumiininen sylinterinkansi

6C2300

- 76-95hv / 120-145hv
- Mallit: Touring, Granturismo, Pescara
- Alumiininen sylinterin lohko

6C2500

- 87-145hv / 170-200km/h
- Valmistettu 2800kpl
- Mallit Touring, Sport, Super Sport
- Innoittatut 147 mallin muotoilua ja esiintynyt mm. elokuvassa Kummisetä

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../a/l/f/Alfa_Romeo_6C_4ba6.html

Luokka: Alfa Romeo

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi