# Bistaattinen tutka

### Wikipedia

Bistaattisessa tutkassa signaalia lähettävä laite ja signaalin kaikua vastaanottava laite ovat eri paikoissa. Koska häivelentokoneet pyrkivät suojautumaan monostaattista tutkaa vastaan ohjaamalla tutkasignaalin muualle kuin takaisin tulosuuntaansa, bistaattinen tutka kykenee havaitsemaan myös näitä maaleja. Tutkan kaikua vastaaottavaan laitteeseen on vaikeaa kohdistaa häirintää, koska se on täysin passiivinen. Bistaattista tutkan periaatetta käytetään myös puoliaktiivisissa tutkaohjatuissa ohjuksissa, joissa maalia valaiseva tutka on erillään ohjuksesta.

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../b/i/s/Bistaattinen_tutka.html

Luokka: Tutkatekniikka

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi