# Boforiasteikko

### Wikipedia

Boforiasteikko kuvaa tuulen vaikutuksia, ja sitä voi käyttää tuulen nopeuden silmämääräiseen arviointiin. Se on alun perin Amiraali Beaufortin kehittämä. Yhteispohjoismaisen päätöksen mukaisesti Ilmatieteen laitos luopui boforiasteikon käytöstä ja alkoi merisäätiedotuksissa ilmoittaa tuulen nopeuden metreinä sekunnissa 1. toukokuuta 1976 lähtien [1].

Boforiasteikko
Boforia | Nimitys | Tuulen nopeus m/s | Vaikutus maissa | Vaikutus merellä
--- | --- | --- | --- | ---
0 | Tyyni | < 0,2 | savu nousee pystysuoraan | peilityyni meri
1 | Hyvin heikko tuuli | 0,3–1,5 | tuulen suunnan näkee savun liikkeestä, mutta tuuliviiri ei käänny | meren pinnassa pientä karetta
2 | Heikko tuuli | 1,6–3,3 | tuuli tuntuu ihoon, puiden lehdet kahisevat, tuuliviiri kääntyy | pieniä, lyhyitä, selviä aaltoja, jotka eivät murru
3 | Kohtalainen tuuli | 3,4–5,4 | puiden lehdet ja lehvät liikkuvat, kevyt lippu suoristuu | aallon harjat alkavat murtua, silloin tällöin läpinäkyvä vaahtoa aallon harjalla
4 | Kohtalainen tuuli | 5,5–7,9 | nostaa maasta pölyä ja irrallisia papereita, liikuttaa pieniä oksia | pitkähköjä aaltoja, joiden harjalla valkoista vaahtoa
5 | Navakka tuuli | 8,0–10,7 | pienet lehtipuut heiluvat | aallon harjat kauttaaltaan valkoisina vaahtopäinä, meri kohisee jatkuvasti
6 | Navakka tuuli | 10,8–13,8 | suuret oksat heiluvat, suhisee puhelinlangoissa, sateenvarjoa vaikea pidellä | aaltojen vaahto leviää, meri kohisee kumeasti
7 | Kova tuuli | 13,9–17,1 | puut heiluvat, on vaikea kulkea vasten tuulta | aaltojen huiput murtuvat, vaahto järjestyy tuulen suuntaisiksi juoviksi, kohina kuuluu kauas
8 | Kova tuuli | 17,2–20,7 | katkoo puiden oksia, ulkona liikkuminen vaikeata | aallot pitkiä ja verraten korkeita, vaahto tiheinä tuulen suuntaisina juovina
9 | Myrsky | 20,8–24,4 | aiheuttaa pieniä vaurioita rakennuksille (irrottaa kattotiiliä ja savupiippujen hattuja) | aallot korkeita ja niiden pärske huonontaa hiukan näkyvyyttä, meri pauhaa
10 | Myrsky | 24,5–28,4 | kiskoo puita juurineen, aiheuttaa huomattavaa vahinkoa rakennuksille | meri aaltovuorina, merenpinta valkoisena vaahdosta, pauhu kovaa, puuskittaista, pärske huonontaa näkyvyttä
11 | Myrsky | 28,5–32,6 | kaataa metsää, siirtää rakennuksia, (erittäin harvoin sisämaassa) | näköpiirissä olevat laivat katoavat aaltovuorten taakse, koko merenpinta valkoisena
12 | Hirmumyrsky | >= 32,7 | perinpohjaista tuhoa | koko merenpinta valkoisena, näkyvyys erittäin huono

## [muokkaa] Lähteet

[1] Navigator 1976:4 s.32

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../b/o/f/Boforiasteikko.html

Luokka: Sää

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi

##### Muilla kielillä

- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Esperanto
- Español
- Føroyskt
- Français
- עברית
- Hrvatski
- Magyar
- Íslenska
- 日本語
- Nederlands
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Русский
- Slovenščina
- Svenska
- Tiếng Việt
- 中文