# Akryylinitriili

### Wikipedia

Akryylinitriili
Muita nimiä | syanoetyleeni 2-propeeninitriili vinyylisyanidi
CAS-numero | 107-13-1
Molekyylikaava | C3H3N
Moolimassa | 53,1 g/mol
Ulkomuoto | neste (väritön, vaaleankeltainen, pistävä haju)
Sulamispiste | - 84 °C (189 K)
Kiehumispiste | 77 °C (350 K)
Tiheys | 0,8 g/cm3
Liukoisuus veteen | 7 g/100 ml (20 °C)

Akryylinitriili on orgaaninen yhdiste (nitriili), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä tai vaaleankeltaista nestettä, jolla on pistävä haju. Sen kemiallinen kaava on C3H3N ja rakennekaava on CH2CHCN. Akryylinitriilistä käytetään myös nimityksiä syanoetyleeni, 2-propeeninitriili ja vinyylisyanidi.

Akryylinitriilin moolimassa on 53,1 g/mol, sulamispiste - 84 °C, kiehumispiste 77 °C, suhteellinen tiheys 0,8 g/cm3 (vesi = 1,0 g/cm3), liukoisuus veteen 20 °C lämpötilassa 7 g/100 ml, leimahduspiste - 1 °C c.c., itsesyttymislämpötila 481 °C ja CAS-numero 107-13-1.

## [muokkaa] Ympäristö- ja terveysvaikutukset

Lyhytaikainen altistus aineelle ja höyrylle ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä.

## [muokkaa] Aiheesta muualla

- Akryylinitriilin kansainvälinen kemikaalikortti

| Tämä kemiaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../a/k/r/Akryylinitriili.html

Luokat: Kemian tyngät | Nitriilit

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi

##### Muilla kielillä

- Deutsch
- English
- Español
- Français
- Italiano
- Nederlands
- 日本語
- Polski
- Русский
- 中文