# 10Base2

### Wikipedia

10Base2 on IEEE 802.3:n mukainen lähiverkkokaapelointi, jolla liikennöidään nopeudella 10 Mbps ja jossa kaapelisegmentin (kaapeliosuuden, jossa ei ole toistinta) suurin pituus on 185 metriä.

10Base2-kaapelointia kutsutaan ohut-Ethernetiksi. Käytettävä kaapeli on 50 ohmin koaksiaalikaapelia. Signaalityypiltään verkko on kantataajuusverkko, jossa signaali varaa koko siirtotien leveyden itselleen.

10Base2 on vanhentunut tekniikka, eikä niitä ei enään rakenneta.

## [muokkaa] Katso myös

- Ethernet

| Tämä Internetiin liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../1/0/b/10Base2_74d9.html

Luokat: Internet-tyngät | Ethernet

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi

##### Muilla kielillä

- Česky
- English
- Español
- Français
- Italiano
- Polski
- Português
- Русский