# Aprilia RX 50

### Wikipedia

| Tämän artikkelin tai osion kieliasua on pyydetty parannettavaksi.
Lisää tietoa saattaa olla keskustelusivulla.

Aprilia RX 50 on Aprilian valmistama enduro mopo, joka lanseerattiin Suomen markkinoille vuonna 1998. RX:n ensimmäisessä mallissa Suomessa oli laadukkaat jarru- ja jousitusosat. Pyörässä oli edessä laadukkaat Marzocchin valmistamat upsidedown-iskunvaimentimet ja iso 230 mm levyjarru 2-mäntäisellä puristimella. Takana Sachsin monoiskunvaimennin ja 220 mm levyjarru 1-mäntäisellä puristimella. Vuosina 1998-2002 Suomeen tuodut RX:t olivat väritykseltään puna-mustia, puna-kelta-mustia ja sinisiä. Näissä RX:n malleissa oli Minarellin valmistama 6-vaihteinen ja nestejäähdytteinen AM6-moottori, jota on myöhemmin käytetty myös monessa muussa enduromopossa.

Vuonna 2003 RX sai uudenmalliset katteet, ja kaasutin muuttui vanhasta 12 mm Dellorto SHA -mallista uuteen 16 mm Dellorto PHBN:ään. Vuonna 2004 RX:stä tuotiin markkinoille hyvin varusteltu racing-malli. Siinä on normaaliin malliin verrattuna maastoon soveltuvampia osia, kuten 40 mm upsidedown-keula, joka on tuotu 125cc-crossipyörästä. Siinä on myös digimittaristo ja sirompi takalippa.

Vuonna 2006 RX muuttui totaalisesti. Kone vaihtui Rabasaan, joka toimii myös Derbi Sendan voimanlähteenä, ja pyörän ulkomuoto muistuttaa myös aika lailla Derbi Sendaa.

## [muokkaa] Aiheesta muualla

- http://koti.mbnet.fi/~joetail/moposivut/mallit/rx.html/
- http://www.rxracing.cjb.net/ Enemmän tietoa virityksestä ja teknisistä tiedoista (koskien vm. 98-02)

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../a/p/r/Aprilia_RX_50_fa1b.html

Luokat: Kielenhuoltoa kaipaavat sivut | Mopot

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi