# AGP

### Wikipedia

AGP-väylän laajennuskorttipaikka emolevyllä korostettu punaisella. Siitä vasemmalle 5 valkoista PCI-väylän laajennuskorttipaikkaa ja niistä vasemmalle, aivan reunassa, 2 mustaa ISA-väylän laajennuskorttipaikkaa
AGP-väylään liitettävä nVidia GeForceFX 5500 SX AGP näytönohjain

AGP (lyhenne sanoista Accelerated Graphics Port) mahdollistaa laajakaistaisen yhteyden näytönohjaimen ja tietokoneen emolevyn piirisarjan välille. AGP-väylä soveltuu erityisesti pelien, 3D-grafiikan ja tieteellisen grafiikan sovelluksiin työasemissa. AGP-väylän kehitti Intel vuonna 1997.

AGP-väylän alkuperäinen idea oli mahdollistaa tekstuurien tallettaminen koneen keskusmuistiin ja käyttäminen suoraan sieltä, jolloin näytönohjaimesta voitaisiin tehdä nopea vaikka sillä olisi vain pieni määrä omaa muistia. Näytönohjainpiirit kuitenkin kehittyivät AGP-väylää nopeammin eikä väylän nopeus riittänyt alkuperäisen idean mukaiseen käyttöön, joten myöhemmin kaikki näytönohjaimet tallettivat tekstuurinsa omaan muistiinsa, ja käyttivät tekstuureita AGP-väylän yli vain kun ohjaimen oma tallennustila loppui kesken.

AGP-väyliä on eri tyyppisiä ja niiden nopeudet emolevyltä näytönohjaimelle päin ovat:

- 1X - 266 Mt/s
- 2X - 533 Mt/s
- 4X - 1.066 Gt/s
- 8X - 2.133 Gt/s

### [muokkaa] Katso myös

- väylä
- PCI-E
- PCI-X
- PCI
- ISA
- EISA
- VLB

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../a/g/p/AGP_c465.html

Luokka: Tietokonetekniikka

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi

##### Muilla kielillä

- Bahasa Indonesia
- Bosanski
- Česky
- Deutsch
- English
- Español
- Esperanto
- Français
- Galego
- Hrvatski
- Italiano
- עברית
- Nederlands
- 日本語
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Русский
- Shqip
- Slovenčina
- Српски / Srpski
- Svenska
- 中文