# 19 tuuman räkki

### Wikipedia

19 tuuman räkki on laiteteline tai -kaappi, joka on nimensä mukaisesti 19 tuumaa leveä. Teline voi yksinkertaisimmillaan koostua kahdesta pystysuorasta alumiiniprofiilista tai peltilistasta johon laiteet kiinnitetään etupanelistaan. Yleisimmin räkki on kuitenkin kaappimainen muodostuen neljästä profiilista tai listasta, joiden varaan asennetaan syvyyssuunnassa kiskot tai hyllyt laitteiden sijoitusta varten. Tällöin laitteiden paino on em. kiskojen tai hyllyn varassa ja etupanelikiinnityksen tehtävänä on lähinnä pitää laite kiinni räkissä.

Usein kiinnittämiseen käytetään erityisti tähän tehtävään suunniteltuja pultteja ja muttereita. Räkkeihin on saatavissa monasti myös runsaasti lisävarusteita kuten tarvikelaatikoita, pyöriä, ovia ja sivupaneleita.

Räkit ovat suunnattu ammattimaiseen käyttöön ja niitä käytetään paljon esim. tietotekniikka ja audio-tekniikassa. 19 tuuman räkki on näistä yleisin ja muodostunut standardiksi esimerkiksi serverikoteloissa.

## [muokkaa] U-yksikkö

Räkkiin kiinnitettävien laitteiden korkeutta mitataan käyttämällä U-yksikköä. Yhden räkkiyksikön korkeus on 44,45 mm (1,75 tuumaa). Yhden räkkiyksikön korkuista laitetta merkitään merkinnällä "1U", kahden yksikön korkuista laitetta merkinnällä "2U", jne. Laitteista, jotka vievät leveyssuunnassa vain puolen yksikön verran tilaa käytetään lisämerkintää "half-rack".

| Tämä tekniikkaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../1/9/_/19_tuuman_r%C3%A4kki.html

Luokat: Tekniikkatyngät | Standardit

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi

##### Muilla kielillä

- Česky
- Deutsch
- English
- Español
- Français
- 日本語
- Русский