# Beretta Modello 38

### Wikipedia

| Tätä artikkelia tai artikkelin osaa on pyydetty parannettavaksi.
Voit auttaa Wikipediaa parantamalla artikkelia. Lisää tietoa saattaa olla keskustelusivulla.

Beretta Modello 38A

Moschetto Automatico Beretta Modello 1938 on italialaisen Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A.:n vuosina 1938 - 1950 valmistama konepistooli. Se oli Italian lisäksi palveluskäytössä Argentiinassa, Romaniassa ja Saksassa.

## [muokkaa] Historia

Berettan suunnittelija Tullio Marengoni kehitti vuonna 1935 aiemmasta Beretta 1918 -konepistoolista uudistetun version 9 mm Parabellum -kaliiperissa aiemman 9 mm Glisentin sijaan.

Aseesta tehtiin modifikaatio nimeltä Beretta modello 42, jossa puinen karbiinimallinen etutukki muotoiltiin uudelleen. Myös piipun vaippa poistettiin ja lukosta tuli yksiosainen.

## [muokkaa] Tekniset tiedot

- Kaliiperi: 9x19 mm Parabellum/Luger
- Lipas: 10 / 20 / 30 / 40 patruunan tankolipas
- Pituus: 946 mm
- Piipun pituus: 315 mm
- Paino: 3,98 kg
- Tulinopeus: 600 laukausta minuutissa

## [muokkaa] Aiheesta muualla

- MAB a Berettaweb.com

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../b/e/r/Beretta_Modello_38_a591.html

Luokat: Huomiota kaipaavat sivut | Konepistoolit

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi

##### Muilla kielillä

- English
- Français
- Italiano
- 日本語
- Polski