# Amiga 4000

### Wikipedia

Amiga 4000 (A4000) oli Commodoren ammattilaiskoneiden, Amiga 2000:n ja Amiga 3000:n, seuraaja.

Tosin kuin aikaisemmissa Amiga-koneissa, varhaiset A4000-koneissa suoritin kytkettiin emolevyyn erillisellä kortilla, jolla sijaitsi suoritinkanta. Emolevyllä ei ollut suoritinta lainkaan. Myöhemmissä koneissa juotettiin suorittimet säästösyistä suoraan emolevylle.

A4000 tuli alun perin valkoisessa pöytäkotelossa, erillisellä näppäimistöllä varustettuna. Koneesta valmistettiin myös pieniä määriä tornikoteloversiota. Amiga 4000 käytti Motorolan 68040- tai 63030-suoritinta sekä AGA-grafiikkapiiriä.

## [muokkaa] Amiga 4000T

Amiga 4000T

Amiga 4000:n torniversio oli ainoa Amiga, joka sisälsi sekä SCSI- että IDE-väylät sisäänrakennettuna. Molempien ajureiden sisällyttäminen ROMiin vaati osan käyttöjärjestelmän siirtämistä ja siten A4000T onkin ainoa kone, jolla on `workbench.library`-tiedosto varastoituina levyllä. Se on myös Amigoista ainoa, joka käytti PC-tyylistä emolevymuotoilua ja ensimmäinen (ja ainut) joka käytti litium-ioni-varmennusparistoa nikkeli-kadmiumin sijasta. Varmennusparisto on myös samalla yksi yleisimmistä ongelmista ikääntyvien A4000-koneiden parissa: sillä on tapana ajan myötä vuotaa. Vuotava aines on jossain määrin syövyttävää ja voi mahdollisesti vahingoittaa emolevyä.

Tämä oli Commodoren viimeisin isossa kotelossa myytävä kone. Vain muutamia satoja kappaleita 4000T-mallia valmistettiin ennen kuin Commodore ajautui konkurssiin. 4000T-mallin tuotanto aloitettiin uudelleen, kun Escom osti Commodoren rippeet. Escomin valmistamissa koneissa oli pieniä eroavaisuuksiä vanhempaan malliin verrattuna, mm. HD-levykeaseman korvaaminen DD-mallilla.

#### [muokkaa] Tornikoteloversion ominaisuuksia

- 4 x 3½ tuuman levypaikkaa
- 1 x sisäinen 5¼ tuuman levypaikka
- 210 megatavun kiintolevy
- 5 x Zorro II/III-laajennuspaikkoja
- 2 x 24-bittistä näytönohjainpaikkaa

## [muokkaa] Teknisiä yksityiskohtia

- Suoritin: Motorola 68040 tai Motorola 68030 (A4000/030)
- Keskusmuisti: 4 megatavua (68030) tai 6 megatavua (68040)
  - 4kpl 72 pinnin SIMM-paikkoja
- Käyttöjärjestelmä: AmigaOS 3.0 / 3.1
- Kickstart 3.0 tai 3.1
- AGA-piirisarja (Advanced Graphics Architecture)
- IDE-ohjain
- SCSI-ohjain (A4000T)
- 120 megatavun IDE-kiintolevy (030 ja 040-mallit)

#### [muokkaa] Mallit

- A4000/030 (1993)— Motorola 68EC030 -suoritin
- A4000/040 — Motorola 68040 -suoritin
- A4000T — muutoin sama kuin A4000/040, mutta tornikotelossa
- Escom A4000T (1998) — Motorola 68060 -suoritin @ 50 MHz

## [muokkaa] Aiheesta muualla

- http://www.ntrautanen.fi/computers/commodore/a4000.htm

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../a/m/i/Amiga_4000.html

Luokat: Commodore | Tietokoneet

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi

##### Muilla kielillä

- Deutsch
- English
- Español
- Français
- Hrvatski
- Polski
- Русский