# Amplitudimodulaatio

### Wikipedia

Koodaus ja modulointi
audio, video, puhe, tieto
koodausmenetelmät
bittejä
kanavanvaraus eli kanavointi FDMA, TDMA, CDMA (radio) CSMA/CD (Ethernet), CSMA/CA (802.11)
modulointi kantoaalto (mm. sähkötys), AM (DSB-SC, SSB), FM (FSK, GMSK), PM (mm. PSK, QAM)
FHSS, DSSS, UWB (eivät tarvitse kanavointia)
siirtotie radio, kaapeli (koaksiaali, Cat5, valokuitu)

Amplitudimodulaatio (AM, Amplitude Modulation) on kantoaallon (esim. radioaallon) modulointitapa, jossa informaatio välitetään kantoaallon voimakkuuden vaihteluina. Tämä menetelmä on yksinkertainen, mutta hyvin herkkä häiriöille. Perinteiset yleisradiolähetykset pitkillä, keskipitkillä ja lyhyillä aalloilla (ei ns. ULA) lähetetään AM-moduloituna.

Amplitudimoduloidun signaalin spektrin kaistanleveys on kaksi kertaa moduloivan taajuuden suuruinen. Muihin yleisradiotoiminnassa käytetyihin modulointitekniikoihin verrattuna tämä on vähän. Siksi AM on erityisen käyttökelpoinen matalilla radiotaajuuksilla, jossa taajuuskaistaa on melko vähän käytettävissä.

Amplitudimoduloidusta signaalista voidaan myös poistaa kantoaalto, jolloin saadaan aikaan DSB-SC-lähete (kaksi sivunauhaa ja tukahdutettu kantoaalto). Signaalista voidaan vielä ottaa myös pois toinen sivunauha, jolloin saadaan SSB-lähete (yksi sivunauha), ja tarvittava kaistaleveys puolittuu. Näitä menetelmiä ei käytetä yleisradiolähetyksissä.

## [muokkaa] Katso myös

- Modulointi
- FM

| Tämä tekniikkaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../a/m/p/Amplitudimodulaatio.html

Luokat: Tekniikkatyngät | Modulointi

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi

##### Muilla kielillä

- Deutsch
- English
- Español
- Français
- 한국어
- Hrvatski
- עברית
- Nederlands
- 日本語
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- 中文