# AG 12

### Wikipedia

Sukellusvene AG 12
Alustyyppi | Sukellusvene |
Miehistö | 32 |
Telakka | - |
Valmistui | - |
Käyttöönotto | 1916 |
Käytöstä poistuminen | Upotettiin 3. huhtikuuta 1918, nostettiin muttei kuitenkaan korjattu ja romutettiin lopulta |
Mitat
Uppouma | 355 tonnia pinnalla, sukelluksissa 433 tonnia |
Pituus | 46 m |
Leveys | 4,9 m |
Syväys | 3,8 m |
Nopeus | 14,5 solmua pinnalla, sukelluksissa 10,5 solmua |
Toimintasäde | 700 merimailia (15 solmun nopeudella) |
Voimanlähde
Koneisto | 2 x NELESCO |
Teho | - |
Aseistus
Aseistus | 4 × 450 mm torpedoputkea (8 torpedoa) 1 × 47mm
Miinat | - |

Sukellusvene AG 12 oli alkujaan venäläinen sukellusvene, jonka Electric Boat Co. rakensi vuonna 1916. Alus upotettiin Hankoon 3. huhtikuuta 1918 AG 11:n, AG 15:n ja AG 16:n tavoin, juuri ennen saksalaisten maihinnousua.

Suomalaiset nostivat kaksi Hankoon upotetuista veneistä eli AG 16:n ja AG 12:n, jotta nämä veneet voitaisiin korjata ja liittää Suomen merivoimiin. AG 12 kuljetettiin Turkuun, mutta pian oli selvää ettei sen korjaaminen ollut mahdollista. Lopulta alus romutettiin.

| Tämä merisodankäyntiin tai sotalaivaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../a/g/_/AG_12_de98.html

Luokat: Sotalaivatyngät | Suomen merivoimien sukellusveneet | Sukellusveneet

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi

##### Muilla kielillä

- Svenska