# Avoin piiri

### Wikipedia

Avoin piiri tarkoittaa elektronista kytkentää, jossa virta ei pääse kulkemaan. Esimerkiksi lampun sammuttaminen katkaisijasta tai virtajohdon katkaiseminen aiheuttaa avoimen piirin. Avoin piiri vastaa äärettömän suurta impedanssia, eli äärettömän korkeilla taajuuksilla kela ja tasajännitteellä kondensaattori ovat avoimia piirejä, samoin kuin äärettömän suuri vastus millä tahansa taajuudella. Avoimen piirin vastakohta on oikosulku.

| Tämä elektroniikkaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../a/v/o/Avoin_piiri.html

Luokat: Elektroniikka | Elektroniikkatyngät

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi