# Aallonpituus

### Wikipedia

Aallonpituus on värähtelijän kahden vierekkäisen samassa vaiheessa olevan pisteen välinen etäisyys. Esimerkiksi aallon kahden harjanhuipun välinen matka. Jos funktio on aallon amplitudifunktio, ja L on aallonpituus, niin f(x + L) = f(x) kaikille .

Esimerkiksi trigonometristä sinifunktiota vastaavan aallon pituus L = 2π.

Aallonpituus (sähkömagneettisella aaltoliikkeellä) = valonnopeus / taajuus. Yleisemmin aallonpituus = aallon etenemisnopeus / taajuus.

Esim. 10 metrin aallonpituutta vastaa 30 MHz:n (30 000 000 Hz) radiotaajuus (10 m = 300 000 000 m/s / 30 000 000/s). Näkyvän valon aallonpituus on 350–700 nm ja gammasäteilyn alle 10 pikometriä. Ääniaalloilla 10 metrin aallonpituutta vastaisi 34 Hz:n taajuus (10 m = 340 m/s (äänen nopeus ilmassa) / 30/s).

Tekniikassa aallonpituus on tärkeä mm. siinä mielessä, että antennin on oltava vähintään neljännesaallon pituinen (maatasoantenni) ollakseen tehokas. Edellä mainitulla 30 MHz:n taajuudella antennin olisi oltava siis vähintään 2,5 metrin pituinen (10 m/4). GSM-puhelimessa (900 MHz) antennin on vastaavasti oltava vähintään 8,3 cm:n pituinen.

| Tämä fysiikkaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../a/a/l/Aallonpituus.html

Luokat: Aaltoliike | Fysiikkatyngät

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi

##### Muilla kielillä

- Bahasa Indonesia
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Español
- Esperanto
- فارسی
- Français
- ગુજરાતી
- 한국어
- Íslenska
- Italiano
- Lietuvių
- Magyar
- Nederlands
- 日本語
- Norsk (bokmål)
- Norsk (nynorsk)
- Plattdüütsch
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Simple English
- Slovenčina
- Slovenščina
- Svenska
- ไทย
- Tiếng Việt
- Українська
- 中文