# Banaaniliitin

### Wikipedia

Banaaniliitin

Banaaniliitin on yksijohtiminen sähköinen liitin, jota käytetään yleisesti väliaikaisissa kytkennöissä. Se on tavallisimmin halkaisijaltaan 4 mm ja noin 25 mm pitkä, vaikkakin käytössä on erikokoisia versioita erikoistarkoituksiin. Liittimessä on yleensä yksi tai useampia pitkittäissuuntaisia kontaktipintoja jotka parantavat liitoksen johtavuutta ja estävät liitintä irtoamasta. Varsinkin vanhemman malliset liittimet muistuttavat banaania kontaktiliuskojen kuperuuden ja niiden välisten rakojen ansiosta, joten nimi on todennäköisesti peräisin tästä. Saksalaisen Richard Hirschmann Company:n patentti vuonna 1926.[1] Usein liittimet ovat myös ketjutettavissa ja saatavana on myös suojaeristettyjä liittimiä. Yleisimpiä käyttökohteita ovat elektroniikan mittalaitteet, laboratoriolaitteet ja esimerksi kaiutinliitännät.

## [muokkaa] Lähteet

1. ↑ Hirschmann kotisivu (COMPANY INFORMATION -> History)

| Tämä tekniikkaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../b/a/n/Banaaniliitin.html

Luokat: Tekniikkatyngät | Sähkötekniikka | Elektroniikka

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi

##### Muilla kielillä

- Deutsch
- English
- Svenska