# 2A46M

### Wikipedia

2A46 panssarivaunukanuunalla varustettu T-80

2A46 on neuvostoliittolais-venäläinen, 1960-luvun lopulta alkaen valmistettu automaattisesti ladattava panssarivaunukanuuna. Vuodesta 1981 sitä on valmistanut Motovilikha. Tehtaan aikaisemmat panssarivaunukanuunat olivat kaliiperiltaan 100 mm:n rihlattu D-10 (T-54:een) ja 115 mm:n rihlaamaton 2A20 (T-62:een).

Tykin alkuperäinen versio on T-64A:ssa käytetty 2A26 eli D-81, jonka jatkokehitelmä 2A46 on. Tykki on ollut eri versioinaan kaikkien sarjatuotantoon päässeiden neuvostoliittolaisten ja venäläisten taistelupanssarivaunujen pääase 1960-luvun lopulta nykypäivään. Uudenpien kehitysversioiden mallimerkintöihin sisältyvä M-kirjain tarkoittaa modernisoitua. 2A46:sta käytetään myös merkintää D-81T, 2A46M:stä D-81TM ja niin edelleen. 2A46, 2A46M, 2A46M-1 ja 2A46M-2-kanuunoilla on aseistettu mm. T-72-, T-80- ja T-90-panssarivaunut.

## [muokkaa] Ominaisuudet

2A46M:llä ja 2A46M1:llä on suurempi ammuksen lähtönopeus ja sen vuoksi läpäisykyky on suurempi kuin 2A46:lla. Uudemmat versiot ovat myös noin 1/4:n tarkempia. Kanuunan massa on 2 500 kg ja se voi läpäistä 220 mm panssariterästä 2 000 m:n matkalta 60 asteen iskukulmalla.

Automaattisesti ladattavana se ei tarvitse lataajaa, joten panssarivaunuun riittää tällöin kolmen hengen miehistö. Esimerkiksi Rheinmetall L44 edellyttää myös lataajaa.

## [muokkaa] Aiheesta muualla

- Motovilkan esittely

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../2/a/4/2A46M_2382.html

Luokka: Panssarivaunukanuunat

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi