# AMD K5

### Wikipedia

AMD K5 - 5k86-ytimellä
AMD K5 PR166

AMD K5 on AMD:n valmistama Intel Pentium -luokan suoritin. Se esiteltiin vuonna 1995 AMD Am5x86:n seuraajana. Se oli verrattavissa Cyrix 6x86 -suorittimeen, sillä molemmissa oli sisäinen RISC-arkkitehtuuri. K5 oli oikeastaan tuplaydinsuoritin, sillä se sisällisi kaksi AMD:n RISC-suoritinydintä. Kaikissa K5-suorittimissa oli 4,3 miljoonaa transistoria. K5:ssä oli L1-välimuistia 8 kilotavua datalle ja 16 kilotavua käskyille. Sen käyttöjännite oli 3,52 volttia. Mikään K5 ei tukenut MMX-käskyjä.

K5:ttä oli olemassa kahdella eri ytimellä: SSA4:llä ja 5k86:lla. Molempia myytiin K5-nimellä. AMD nimesi suorittimet sen mukaan, kuinka nopeaa Pentiumia ne vastasivat.

## [muokkaa] Ytimet

- SSA5:
  - 0,5 tai 0,35 mikrometrin prosessi
  - Väylä 50 (PR75), 60 (PR 90) tai 66 MHz (PR 100)
  - Julkaistiin 27. maaliskuuta 1996
  - Kellotaajuus 75 (PR75), 90 (PR90) tai 100 MHz (PR100)

- 5k86
  - 0,35 mikrometrin prosessi
  - Väylä 60 (PR120, PR150) tai 66 MHz
  - Julkaistiin 7. lokakuuta 1996
  - Kellotaajuus 90 - 116 MHz (PR120 - PR166)

AMD suunnitteli myös 133 megahertsin versiota, joka olisi saanut PR-arvon 200, mutta sitä ei ikinä valmistettu merkittäviä määriä. K5:n seuraaja oli AMD K6.

## [muokkaa] Aiheesta muualla

- Suorittimen esittely AMD:n sivulla

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../a/m/d/AMD_K5_0c24.html

Luokka: Suorittimet

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi

##### Muilla kielillä

- Česky
- Deutsch
- English
- Español
- Français
- Italiano
- 日本語
- Polski
- Русский
- Slovenčina
- 中文