Image:Biometric DAB.jpg - Wikipedia

# Image:Biometric DAB.jpg

### Na Galipedia, a wikipedia en galego.

- Image
- Historial da imaxe
- Ligazóns de imaxe
- Metadatos

Descargar a versión de alta resolución (1920x2560, 2875 KB)

| Este ficheiro procede de Wikimedia Commons. Por favor vexa a páxina coa información da licenza de uso en Commons.

Gwangju Bus Terminal, Coréedu Sud/South Korea, 2005:07:25 12:03:14.

fr: Distributeur automatique de billets à identification biométrique (empreintes digitales).
Photo personnelle.

en: Biometric authentication cash dispenser.
I took the picture.

This work is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. This work is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

العربية | Česky | Deutsch | English | Español | فارسی | Français | Italiano | 日本語 | Nederlands | Polski | Português | Русский | Svenska | Türkçe | 简体中文 | 正體中文 | +/-

This work is free software; you can redistribute it or modify it under the terms of the CeCILL.

The terms of the CeCILL license are available at www.cecill.info.

العربية | Česky | Deutsch | English | Español | فارسی | Français | Italiano | 日本語 | Nederlands | Polski | Português | Русский | Svenska | Türkçe | 简体中文 | 正體中文 | +/-

## Ligazóns de imaxe

As seguintes páxinas ligan con esta imaxe:

- Pegada dactilar, identificación biométrica

## Metadatos

Este ficheiro contén información adicional, probablemente engadidos pola cámara dixital ou polo escáner usado para creala ou dixitalizala. Se o ficheiro orixinal foi modificado, pode que algúns detalles non se reflictan na imaxe modificada.

Fabricante da cámara | PENTAX Corporation
Modelo de Cámara | PENTAX Optio S55
Orientación | Normal
Resolución horizontal | 72 dpi
Resolución vertical | 72 dpi
Software utilizado | Optio S55 Ver 1.00
Data e hora de modificación do ficheiro | 12:03, 25 xullo 2005
Y and C positioning | 2
Procesamento da imaxe personalizado | Procesamento normal
Modo de exposición | Exposición automática
Balance de brancos | Balance de brancos automático
Valor do zoom dixital | 0
Lonxitude focal na película de 35 mm | 41
Scene capture type | Standard
Contraste | Normal
Saturación | Normal
Nitidez | Normal
Subject distance range | Distant view
Tempo de exposición | 1/50 seg. (0.02)
Número f | f/2.8
ISO speed rating | 100
Versión Exif | 2.2
Data e hora de xeración do ficheiro | 12:03, 25 xullo 2005
Data e hora de dixitalización | 12:03, 25 xullo 2005
Modo de compresión de imaxe | 5.2435481770833
Exposure bias | 0
Maximum land aperture | 2.8
Modo de medida da exposición | Pattern
Flash | 16
Lonxitude focal | 6.8 mm
Espazo de cor | sRGB

Traído desde "http://gl.wikipedia.org../../../b/i/o/Image%7EBiometric_DAB.jpg_9085.html"

##### Views

- Imaxe
- Discusión
- Revisión actual

##### Procura