Izolator - Wikipedija

# Izolator

### Izvor: Wikipedija

Bakreni vodič izoliran plastičnim materijalom

Električni izolatori su materijali u kojima nema slobodnih nosilaca naboja, pa zbog toga vrlo slabo vode električnu struju.

Pojam izolator uglavnom se koristi u tehnici, a dielektrik je pojam istog značenja koji se češće susreće u fizici.

Tvari u kojima postoje slobodni nosioci naboja su električni vodiči i poluvodiči. Vrlo čisti poluvodiči su na niskim temperaturama izolatori, međutim dodavanjem primjesa postaju vodljivi. Pravi izolatori se od njih razlikuju mnogo većim zabranjenim pojasom između vodljivog i valentnog pojasa, ali uz dovoljno veliko električno polje i oni postaju vodljivi. To znači da ne postoji idealni izolator, već za svaki materijal postoji karakteristična veličina koja se zove probojna čvrstoća, a kod izolatora u krutom stanju proboj obično uzrokuje fizičke i kemijske promjene koje trajno pogoršavaju njegova svojstva.

Među izolatorima koje za sada poznajemo, najbolji je suhi zrak. Nakon njega parafin, pa staklo, porculan, mika, tvrda guma, PVC i njemu srodni plastični materijali, svila, suhi papir i neke tekućine, naročito ulje. Neki od tih materijala današnja elektrotehnika ne primjenjuje jer nisu praktični, ali su bili u upotrebi prije pojave današnjih modernih izolacijskih materijala.

Dobavljeno iz "http://hr.wikipedia.org../../../i/z/o/Izolator.html"

Kategorija: Elektrotehnika

##### Views

- Članak
- Razgovor
- Trenutna inačica

##### Traži

##### Drugi jezici

- Česky
- Cymraeg
- Dansk
- Deutsch
- English
- Esperanto
- Español
- فارسی
- Suomi
- Français
- עברית
- Ido
- 日本語
- മലയാളം
- Nederlands
- Polski
- Português
- Русский
- Slovenščina
- Svenska
- 中文