# Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

### A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

A Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) az informatikában egy kommunikációs protokoll, melyben az adni kivánó eszköz ellenőrzi, hogy a csatornán ad-e már valaki (azaz hallható-e egy vivőjel). Ha az eszköz adott ideig nem érzékel vivőt, elkezd adni. Ha két eszköz egyszerre ad, ütközés következik be, melyet minden adó érzékel. Az eszközök az ütközés érzékelésekor egy zavarjelet küldenek, majd véletlen ideig várnak (az időtartamot csonkolt bináris exponenciális visszatartással határozzák meg), mielőtt újra próbálkoznának az adással.

A CSMA/CD a CSMA (Carrier Sense Multiple Access) protokoll kiterjesztése az ütközésvizsgálattal. Az ütközés érzékelésének módja a vivő közegtől függ. Elektromos vezetékeknél általában úgy történik, hogy az adó veszi a saját jelét, és az adott és a vett jel összehasonlításával ellenőrzi, nem változott-e meg útközben.

A CSMA/CD az IEEE 802.3 specfikációjában szerepel. Az OSI modell szerint a második, adatkapcsolati rétegbe tartozik.

A protokoll legelterjedtebb megvalósítása az Ethernet.

## [szerkesztés] Lásd még

- Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA)

## [szerkesztés] Hivatkozások

- IEEE802.3 part 3: CSMA/CD

| Ez az informatikai tárgyú lap még csak csonk (azaz erősen hiányos). Segíts te is, hogy igazi szócikk lehessen belőle!

A lap eredeti címe "http://hu.wikipedia.org../../../c/a/r/Carrier_Sense_Multiple_Access_with_Collision_Detection_0a46.html"

Kategóriák: Csonkok (informatika) | Csonkok 2005 decemberéből | Számítógép-hálózatok

##### Views

- Szócikk
- Vitalap
- Aktuális változat

##### Keresés

##### Más nyelveken

- English
- Deutsch
- Español
- Suomi
- Français
- Galego
- עברית
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- Polski
- Português
- Русский
- Svenska
- 中文