Berkas:Jembatan mahakam.jpg - Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia

# Berkas:Jembatan mahakam.jpg

### Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

- Berkas
- Riwayat berkas
- Pautan
- Metadata

Jembatan_mahakam.jpg‎ (52KB, tipe MIME: `image/jpeg`)

## [sunting] Ringkasan

diambil dari http://kohde.multiply.com/photos/photo/15/33, dan sudah mendapat ijin dari pemilik gambar.

## [sunting] Jenis lisensi

Saya, pembuat karya ini, dengan ini menerbitkannya di bawah lisensi:

Diizinkan untuk mengkopi, menyebarkan dan/atau mengubah dokumen ini di bawah syarat-syarat Lisensi Dokumentasi Bebas GNU, Versi 1.2 atau lebih baru yang diterbitkan oleh Free Software Foundation; tanpa Bagian Invarian, tanpa Teks Sampul-Depan, dan tanpa Teks Sampul-Belakang
Harus sesuai dengan ketentuan dalam bagian penyangkalan.

## Riwayat berkas

Keterangan: (skr) = ini adalah berkas yang sekarang, (hps) = hapus versi lama ini, (kbl) = kembalikan ke versi lama ini.
Klik pada tanggal untuk melihat berkas yang dimuat pada tanggal tersebut.

- (hps) (skr) 08:54, 25 November 2006 . . Aday (Pembicaraan | sumbangan) . . 640×210 (53.023 bita) (diambil dari http://kohde.multiply.com/photos/photo/15/33, dan sudah mendapat ijin dari pemilik gambar.)

- Sunting berkas ini dengan aplikasi luar

  Lihat instruksi pengaturan untuk informasi lebih lanjut.

## Pautan

Halaman-halaman berikut berpaut ke berkas ini:

- Kota Samarinda

## Metadata

Berkas ini mengandung informasi tambahan yang mungkin ditambahkan oleh kamera digital atau pemindai yang digunakan untuk membuat atau mendigitalisasi berkas. Jika berkas ini telah mengalami modifikasi, detil yang ada mungkin tidak secara penuh merefleksikan informasi dari gambar yang sudah dimodifikasi ini.

Produsen kamera | Canon
Model kamera | Canon EOS 300D DIGITAL
Orientasi | Normal
Resolusi horizontal | 180 dpi
Resolusi vertikal | 180 dpi
Perangkat lunak | ACD Systems Digital Imaging
Tanggal dan waktu perubahan berkas | 16:43, 25 November 2006
Penempatan Y dan C | 1
Waktu pajanan | 1/320 detik (0.003125)
Nilai F | f/11
ISO speed rating | 200
Versi Exif | 2.2
Tanggal dan waktu pembuatan data | 12:46, 8 April 2006
Tanggal dan waktu digitalisasi | 12:46, 8 April 2006
Mode kompresi gambar | 3
Kecepatan shutter | 8.3219299316406
Aperture | 6.9188690185547
Bias pajanan | 0
Maximum land aperture | 3.6147155761719
Metering mode | Pattern
Flash | 0
Lens focal length | 28 mm
Subdetik DateTime | 192
Ruang warna | sRGB
Resolusi focal plane X | 3443.9461883408
Resolusi focal plane Y | 3442.0168067227
Unit resolusi focal plane | inci
Metode sensing | One-chip color area sensor
Proses buatan gambar | Proses normal
Mode pajanan | Pajanan otomatis
White Balance | Auto white balance
Tipe scene capture | Standar

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org../../../j/e/m/Berkas%7EJembatan_mahakam.jpg_6ff4.html"

Kategori: Gambar berlisensi bebas (GFDL)

##### Views

- Berkas
- Diskusi
- Revisi sekarang

##### Cari