Berkas:Asl prosper 3.jpg - Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia

# Berkas:Asl prosper 3.jpg

### Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

- Berkas
- Riwayat berkas
- Pautan
- Metadata

Unduhkan versi resolusi tinggi (1568x1046, 354 KB)

## [sunting] Ringkasan

Kapal Tunda ASL Prosper III yang memiliki kemampuan untuk memadamkan kebakaran, serta dilengkapi pula dengan peralatan perlindugan terhadap lingkungan.

## [sunting] Jenis lisensi

Saya, pembuat karya ini, dengan ini menerbitkannya di bawah lisensi:

Diizinkan untuk mengkopi, menyebarkan dan/atau mengubah dokumen ini di bawah syarat-syarat Lisensi Dokumentasi Bebas GNU, Versi 1.2 atau lebih baru yang diterbitkan oleh Free Software Foundation; tanpa Bagian Invarian, tanpa Teks Sampul-Depan, dan tanpa Teks Sampul-Belakang
Harus sesuai dengan ketentuan dalam bagian penyangkalan.

## Riwayat berkas

Keterangan: (skr) = ini adalah berkas yang sekarang, (hps) = hapus versi lama ini, (kbl) = kembalikan ke versi lama ini.
Klik pada tanggal untuk melihat berkas yang dimuat pada tanggal tersebut.

- (hps) (skr) 08:16, 17 Juni 2006 . . Aday (Pembicaraan | sumbangan) . . 1568×1046 (363.017 bita) (Kapal Tunda ASL Prosper III yang memiliki kemampuan untuk memadamkan kebakaran, serta dilengkapi pula dengan peralatan perlindugan terhadap lingkungan.)

- Sunting berkas ini dengan aplikasi luar

  Lihat instruksi pengaturan untuk informasi lebih lanjut.

## Pautan

Halaman-halaman berikut berpaut ke berkas ini:

- Kapal tunda

## Metadata

Berkas ini mengandung informasi tambahan yang mungkin ditambahkan oleh kamera digital atau pemindai yang digunakan untuk membuat atau mendigitalisasi berkas. Jika berkas ini telah mengalami modifikasi, detil yang ada mungkin tidak secara penuh merefleksikan informasi dari gambar yang sudah dimodifikasi ini.

Produsen kamera | FUJIFILM
Model kamera | FinePix F601 ZOOM
Orientasi | Normal
Resolusi horizontal | 72 dpi
Resolusi vertikal | 72 dpi
Perangkat lunak | ACD Systems Digital Imaging
Tanggal dan waktu perubahan berkas | 16:15, 17 Juni 2006
Penempatan Y dan C | 1
Waktu pajanan | 1/400 detik (0.0025)
Nilai F | f/8
Program pajanan | Program normal
ISO speed rating | 200
Versi Exif | 2.2
Tanggal dan waktu pembuatan data | 12:56, 1 September 2004
Tanggal dan waktu digitalisasi | 12:56, 1 September 2004
Mode kompresi gambar | 3.2
Kecepatan shutter | 8.6
Aperture | 6
Brightness | 8.69
Bias pajanan | 0
Maximum land aperture | 3
Metering mode | Pattern
Sumber cahaya | Tak diketahui
Flash | 16
Lens focal length | 15.3 mm
Subdetik DateTime | 640
Ruang warna | sRGB
Resolusi focal plane X | 3704
Resolusi focal plane Y | 3704
Unit resolusi focal plane | 3
Metode sensing | One-chip color area sensor
Mode pajanan | Pajanan otomatis
White Balance | Auto white balance
Tipe scene capture | Standar
Ketajaman | 3
Jarak subyek | Tak diketahui

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org../../../a/s/l/Berkas%7EAsl_prosper_3.jpg_1e07.html"

Kategori: Gambar berlisensi bebas (GFDL)

##### Views

- Berkas
- Diskusi
- Revisi sekarang

##### Cari