Berkas:Alcide De Gasperi burial in San Lorenzo.jpg - Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia

# Berkas:Alcide De Gasperi burial in San Lorenzo.jpg

### Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

- Berkas
- Riwayat berkas
- Pautan
- Metadata

Unduhkan versi resolusi tinggi (1524x2032, 685 KB)

| Berkas ini berasal dari Wikimedia Commons. Berikut ini adalah deskripsi berkas dari halaman deskripsi di sana.

Alcide de Gasperi burial in San Lorenzo fuori le mura, Rome.

Photo taken by Panairjdde, April 2005.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

العربية | Česky | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | 日本語 | 한국어 | Nederlands | Polski | Português | Slovenčina | Svenska | עברית +/-

## Pautan

Halaman-halaman berikut berpaut ke berkas ini:

- Alcide de Gasperi

## Metadata

Berkas ini mengandung informasi tambahan yang mungkin ditambahkan oleh kamera digital atau pemindai yang digunakan untuk membuat atau mendigitalisasi berkas. Jika berkas ini telah mengalami modifikasi, detil yang ada mungkin tidak secara penuh merefleksikan informasi dari gambar yang sudah dimodifikasi ini.

Produsen kamera | EASTMAN KODAK COMPANY
Model kamera | KODAK CX7330 ZOOM DIGITAL CAMERA
Orientasi | Normal
Resolusi horizontal | 230 dpi
Resolusi vertikal | 230 dpi
Penempatan Y dan C | 1
Waktu pajanan | 1/60 detik (0.016666666666667)
Nilai F | f/2.8
Program pajanan | Program normal
Versi Exif | 2.21
Tanggal dan waktu pembuatan data | 15:34, 24 April 2005
Tanggal dan waktu digitalisasi | 15:34, 24 April 2005
Kecepatan shutter | 6
Aperture | 3
Bias pajanan | 0
Maximum land aperture | 2.9
Metering mode | Pattern
Sumber cahaya | Tak diketahui
Flash | 25
Lens focal length | 5.6 mm
Ruang warna | sRGB
Indeks pajanan | 140
Metode sensing | One-chip color area sensor
Proses buatan gambar | Proses normal
Mode pajanan | Pajanan otomatis
White Balance | Auto white balance
Rasio pembesaran digital | 0
Focal length in 35 mm film | 37
Tipe scene capture | Standar
Kontras | Normal
Saturasi | Normal
Ketajaman | Normal
Jarak subyek | Tak diketahui

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org../../../a/l/c/Berkas%7EAlcide_De_Gasperi_burial_in_San_Lorenzo.jpg_51a0.html"

##### Views

- Berkas
- Diskusi
- Revisi sekarang

##### Cari