Berkas:Honeybee thermal defence01.jpg - Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia

# Berkas:Honeybee thermal defence01.jpg

### Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

- Berkas
- Riwayat berkas
- Pautan
- Metadata

Unduhkan versi resolusi tinggi (1136x852, 239 KB)

| Berkas ini berasal dari Wikimedia Commons. Berikut ini adalah deskripsi berkas dari halaman deskripsi di sana.

Description | Japanese honeybees (Apis cerana japonica) forming a "bee ball" in which two hornets (Vespa simillima xanthoptera) are engulfed and being heated.
Source | Takahashi's file
Date | 30 July 2005 Yokohama, Kanagawa pref., Honshu Is.,Japan.
Author | Takahashi
Permission | Takahashi put it under the GFDL

jp: ニホンミツバチの蜂球。内部にはキイロスズメバチがいる。2005年7月30日投稿者が横浜市内にて撮影

| This file is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 2.1 Japan License このファイルはクリエイティブ・コモンズに示される表示 - 継承 2.1 日本のライセンスの元提供されています。 |

I, the author of this work, hereby publish it under the following license:

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

العربية | Česky | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | 日本語 | 한국어 | Nederlands | Polski | Português | Slovenčina | Svenska | עברית +/-

## Pautan

Halaman-halaman berikut berpaut ke berkas ini:

- Lebah madu

## Metadata

Berkas ini mengandung informasi tambahan yang mungkin ditambahkan oleh kamera digital atau pemindai yang digunakan untuk membuat atau mendigitalisasi berkas. Jika berkas ini telah mengalami modifikasi, detil yang ada mungkin tidak secara penuh merefleksikan informasi dari gambar yang sudah dimodifikasi ini.

Produsen kamera | NIKON
Model kamera | E4300
Orientasi | Normal
Resolusi horizontal | 300 dpi
Resolusi vertikal | 300 dpi
Perangkat lunak | E4300v1.5
Tanggal dan waktu perubahan berkas | 10:07, 30 Juli 2005
Penempatan Y dan C | 2
Proses buatan gambar | Proses normal
Mode pajanan | Pajanan otomatis
White Balance | Auto white balance
Rasio pembesaran digital | 0
Focal length in 35 mm film | 38
Tipe scene capture | Standar
Kontras | Normal
Saturasi | Normal
Ketajaman | Normal
Jarak subyek | Tak diketahui
Waktu pajanan | 1/60 detik (0.016666666666667)
Nilai F | f/7.6
Program pajanan | Program normal
ISO speed rating | 400
Versi Exif | 2.2
Tanggal dan waktu pembuatan data | 10:07, 30 Juli 2005
Tanggal dan waktu digitalisasi | 10:07, 30 Juli 2005
Mode kompresi gambar | 3
Bias pajanan | 0
Maximum land aperture | 3
Metering mode | Pattern
Sumber cahaya | Tak diketahui
Flash | 25
Lens focal length | 8 mm
Ruang warna | sRGB

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org../../../h/o/n/Berkas%7EHoneybee_thermal_defence01.jpg_55d7.html"

##### Views

- Berkas
- Diskusi
- Revisi sekarang

##### Cari