Berkas:Fredmeyer.jpg - Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia

# Berkas:Fredmeyer.jpg

### Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

- Berkas
- Riwayat berkas
- Pautan
- Metadata

Unduhkan versi resolusi tinggi (2800x1853, 7054 KB)

| Berkas ini berasal dari Wikimedia Commons. Berikut ini adalah deskripsi berkas dari halaman deskripsi di sana.

## [edit] Summary

Description | "The New Fred Meyer on Interstate on Lombard" (7404 N Interstate Ave, Portland, OR 97217)
Source | http://www.flickr.com/photos/lyza/49545547
Date | December 23, 2004
Author | lyzadanger
Permission | Author graciously agreed via email to upload on WP and changed the license to at-sa

## [edit] Licensing

| This file is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0 License

This image was originally posted to Flickr by lyzadanger at http://www.flickr.com/photos/lyza/49545547/. It was reviewed on 22:08, 09 December 2006 by FlickreviewR, and confirmed to be licensed under the terms of the cc-by-sa-2.0.

## Pautan

Halaman-halaman berikut berpaut ke berkas ini:

- Hipermarket

## Metadata

Berkas ini mengandung informasi tambahan yang mungkin ditambahkan oleh kamera digital atau pemindai yang digunakan untuk membuat atau mendigitalisasi berkas. Jika berkas ini telah mengalami modifikasi, detil yang ada mungkin tidak secara penuh merefleksikan informasi dari gambar yang sudah dimodifikasi ini.

Produsen kamera | Canon
Model kamera | Canon EOS 10D
Orientasi | Normal
Resolusi horizontal | 200 dpi
Resolusi vertikal | 200 dpi
Tanggal dan waktu perubahan berkas | 20:56, 27 Januari 2005
Penempatan Y dan C | 1
Perangkat lunak | Adobe Photoshop CS Macintosh
Waktu pajanan | 1/45 detik (0.022222222222222)
Nilai F | f/4.5
ISO speed rating | 400
Versi Exif | 2.21
Tanggal dan waktu pembuatan data | 14:18, 23 Desember 2004
Tanggal dan waktu digitalisasi | 14:18, 23 Desember 2004
Mode kompresi gambar | 3
Kecepatan shutter | 5.4918518066406
Aperture | 4.33984375
Bias pajanan | 0
Maximum land aperture | 4
Metering mode | Pattern
Flash | 0
Lens focal length | 29 mm
Ruang warna | sRGB
Resolusi focal plane X | 3443.9461883408
Resolusi focal plane Y | 3442.0168067227
Unit resolusi focal plane | inci
Metode sensing | One-chip color area sensor
Proses buatan gambar | Proses normal
Mode pajanan | Pajanan otomatis
White Balance | Auto white balance
Tipe scene capture | Standar

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org../../../f/r/e/Berkas%7EFredmeyer.jpg_6077.html"

##### Views

- Berkas
- Diskusi
- Revisi sekarang

##### Cari