Berkas:BIVONA DI VIBO VALENTIA.JPG - Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia

# Berkas:BIVONA DI VIBO VALENTIA.JPG

### Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

- Berkas
- Riwayat berkas
- Pautan
- Metadata

Unduhkan versi resolusi tinggi (1280x960, 409 KB)

| Berkas ini berasal dari Wikimedia Commons. Berikut ini adalah deskripsi berkas dari halaman deskripsi di sana.

## [edit] Licensing

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

العربية | Česky | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | 日本語 | 한국어 | Nederlands | Polski | Português | Slovenčina | Svenska | עברית +/-

Description | Bivona di Vibo Valentia
Source | foto da me scattata
Date | Aprile 2006
Author | Belsito
Permission | GFDL

## Pautan

Halaman-halaman berikut berpaut ke berkas ini:

- Vibo Valentia

## Metadata

Berkas ini mengandung informasi tambahan yang mungkin ditambahkan oleh kamera digital atau pemindai yang digunakan untuk membuat atau mendigitalisasi berkas. Jika berkas ini telah mengalami modifikasi, detil yang ada mungkin tidak secara penuh merefleksikan informasi dari gambar yang sudah dimodifikasi ini.

Produsen kamera | FUJIFILM
Model kamera | FinePix A310
Orientasi | Normal
Resolusi horizontal | 72 dpi
Resolusi vertikal | 72 dpi
Perangkat lunak | Digital Camera FinePix A310 Ver1.00
Tanggal dan waktu perubahan berkas | 11:39, 20 April 2006
Penempatan Y dan C | 2
Waktu pajanan | 1/200 detik (0.005)
Nilai F | f/11.6
Program pajanan | Mode pemandangan (untuk foto pemandangan dengan latar belakang fokus)
ISO speed rating | 200
Versi Exif | 2.2
Tanggal dan waktu pembuatan data | 11:39, 20 April 2006
Tanggal dan waktu digitalisasi | 11:39, 20 April 2006
Mode kompresi gambar | 3
Kecepatan shutter | 7.6
Aperture | 7.1
Brightness | 7.82
Bias pajanan | 0
Maximum land aperture | 3
Metering mode | Pattern
Sumber cahaya | Tak diketahui
Flash | 16
Lens focal length | 17.1 mm
Ruang warna | sRGB
Resolusi focal plane X | 2392
Resolusi focal plane Y | 2392
Unit resolusi focal plane | 3
Metode sensing | One-chip color area sensor
Proses buatan gambar | Proses normal
Mode pajanan | Pajanan otomatis
White Balance | Auto white balance
Tipe scene capture | Melebar
Ketajaman | 3
Jarak subyek | Tak diketahui

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org../../../b/i/v/Berkas%7EBIVONA_DI_VIBO_VALENTIA.JPG_9eca.html"

##### Views

- Berkas
- Diskusi
- Revisi sekarang

##### Cari