Berkas:Arpui.jpg - Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia

# Berkas:Arpui.jpg

### Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

- Berkas
- Riwayat berkas
- Pautan
- Metadata

Arpui.jpg‎ (48KB, tipe MIME: `image/jpeg`)

## [sunting] Jenis lisensi

Saya, pembuat karya ini, dengan ini menerbitkannya di bawah lisensi:

Diizinkan untuk mengkopi, menyebarkan dan/atau mengubah dokumen ini di bawah syarat-syarat Lisensi Dokumentasi Bebas GNU, Versi 1.2 atau lebih baru yang diterbitkan oleh Free Software Foundation; tanpa Bagian Invarian, tanpa Teks Sampul-Depan, dan tanpa Teks Sampul-Belakang
Harus sesuai dengan ketentuan dalam bagian penyangkalan.

## Riwayat berkas

Keterangan: (skr) = ini adalah berkas yang sekarang, (hps) = hapus versi lama ini, (kbl) = kembalikan ke versi lama ini.
Klik pada tanggal untuk melihat berkas yang dimuat pada tanggal tersebut.

- (hps) (skr) 11:49, 10 Mei 2006 . . Ghewc (Pembicaraan | sumbangan) . . 300×200 (48.766 bita)

- Sunting berkas ini dengan aplikasi luar

  Lihat instruksi pengaturan untuk informasi lebih lanjut.

## Pautan

Halaman-halaman berikut berpaut ke berkas ini:

- Pengguna:Ghewc

## Metadata

Berkas ini mengandung informasi tambahan yang mungkin ditambahkan oleh kamera digital atau pemindai yang digunakan untuk membuat atau mendigitalisasi berkas. Jika berkas ini telah mengalami modifikasi, detil yang ada mungkin tidak secara penuh merefleksikan informasi dari gambar yang sudah dimodifikasi ini.

Produsen kamera | NIKON CORPORATION
Model kamera | NIKON D70s
Orientasi | Normal
Resolusi horizontal | 300 dpi
Resolusi vertikal | 300 dpi
Perangkat lunak | ACD Systems Digital Imaging
Tanggal dan waktu perubahan berkas | 21:47, 10 Mei 2006
Penempatan Y dan C | 1
Waktu pajanan | 1/80 detik (0.0125)
Nilai F | f/4.5
Program pajanan | Tak terdefinisi
Versi Exif | 2.2
Tanggal dan waktu pembuatan data | 16:29, 10 Mei 2006
Tanggal dan waktu digitalisasi | 16:29, 10 Mei 2006
Mode kompresi gambar | 4
Bias pajanan | 0
Maximum land aperture | 4
Metering mode | Pattern
Sumber cahaya | Tak diketahui
Flash | 0
Lens focal length | 70 mm
Subdetik DateTime | 343
Subdetik DateTimeOriginal | 80
Subdetik DateTimeDigitized | 80
Ruang warna | sRGB
Metode sensing | One-chip color area sensor
Proses buatan gambar | Proses normal
Mode pajanan | Pajanan otomatis
White Balance | Auto white balance
Rasio pembesaran digital | 1
Focal length in 35 mm film | 105
Tipe scene capture | Standar
Kontras | Normal
Saturasi | Normal
Ketajaman | Normal
Jarak subyek | Tak diketahui

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org../../../a/r/p/Berkas%7EArpui.jpg_543b.html"

Kategori: Gambar berlisensi bebas (GFDL)

##### Views

- Berkas
- Diskusi
- Revisi sekarang

##### Cari