Image:Schleis vu Lanaye.jpg - Wikipedia, déi fräi Enzyklopedie

# Image:Schleis vu Lanaye.jpg

### Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.

- Image
- Historique vum Bild
- Biller Links
- Metadata

Bild an héijer Opléisung eroflueden (3072x2048, 950 KB)

## [Änneren] Résumé

Schleis vu Lanaye, Paarten vun de klengen Schleisen.

Auteur: Les Meloures

## [Änneren] Lizenz:

| Dëst Bild gouf ënnert der GNU-Lizenz fir fräi Dokumentatioun verëffentlecht. Et ass erlaabt, d'Bild ze kopéieren, ze verbreeden an/oder ze änneren, ënnert de Bedingunge vun der GNU-Lizenz fir fräi Dokumentatioun, Versioun 1.2 oder enger méi spéider Versioun, verëffentlecht vun der Free Software Foundation.

## Historique vum Bild

Legend: (cur) = aktuellt Bild, (del) = dës al Versioun läschen, (rev) = op dës al Versioun zerécksetzen.
Klick op den Datum fir d'Bild ze gesinn, wat do eropgeluede gouf.

- (läschen) (aktuell) 06:59, 25 Juli 2006 . . Les Meloures (Talk | Kontributiounen) . . 3072×2048 (973,197 Byte) (Schleis vu Lanaye, Paarten vun de klengen Schleisen. Auteur: Les Meloures)

- Dëse Fichier mat engem externe Programm veränneren

  Fir gewuer ze gi wéi dat genee geet liest d'Installatiounsinstruktiounen.

## Biller Links

Folgend Säite linken op dëst Bild:

- Schleis vu Lanaye

## Metadata

Dëse Fichier enthält weider Informatiounen (EXIF-Metadaten), déi am Prinzip vun der Digitalkamera oder dem Scanner komme mat deem de Fichier geschafe gouf. Duerch nodréilecht Beschaffe vum Originalfichier kënnen e puer Donnéeë verännert gi sinn, déi dann net méi onbedéngt der Realitéit entspriechen.

Camera manufacturer | Canon
Camera model | Canon EOS DIGITAL REBEL
File change date and time | 13:45, 12 August 2005
Y and C positioning | 1
Exposure time | 1/80 sec (0.0125)
F Number | f/5.6
ISO speed rating | 100
Exif version | 2.21
Date and time of data generation | 13:45, 12 August 2005
Date and time of digitizing | 13:45, 12 August 2005
Image compression mode | 2
Shutter speed | 6.3219299316406
Aperture | 4.9708557128906
Exposure bias | 0
Maximum land aperture | 3.6147155761719
Metering mode | Pattern
Flash | 0
Lens focal length | 24 mm
Color space | sRGB
Focal plane X resolution | 3443.9461883408
Focal plane Y resolution | 3442.0168067227
Focal plane resolution unit | inches
Sensing method | One-chip color area sensor
Custom image processing | Normal process
Exposure mode | Auto exposure
White Balance | Auto white balance
Scene capture type | Standard

Vun "http://lb.wikipedia.org../../../s/c/h/Image%7ESchleis_vu_Lanaye.jpg_07a6.html"

Category: GFDL-Bild

##### Views

- Bild
- Diskussioun
- Aktuell Revisiounen

##### Sichen