Image:KIE PAF PLA.jpg - Wikipedia, déi fräi Enzyklopedie

# Image:KIE PAF PLA.jpg

### Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.

- Image
- Historique vum Bild
- Biller Links
- Metadata

Bild an héijer Opléisung eroflueden (3420x1728, 1159 KB)

## [Änneren] Résumé

- Sujet:Plack op der Pafendaller Kierch
- Eege Foto vum lb:User:Cornischong

## [Änneren] Lizenz:

| Dëst Bild gouf ënnert der GNU-Lizenz fir fräi Dokumentatioun verëffentlecht. Et ass erlaabt, d'Bild ze kopéieren, ze verbreeden an/oder ze änneren, ënnert de Bedingunge vun der GNU-Lizenz fir fräi Dokumentatioun, Versioun 1.2 oder enger méi spéider Versioun, verëffentlecht vun der Free Software Foundation.

## Historique vum Bild

Legend: (cur) = aktuellt Bild, (del) = dës al Versioun läschen, (rev) = op dës al Versioun zerécksetzen.
Klick op den Datum fir d'Bild ze gesinn, wat do eropgeluede gouf.

- (läschen) (aktuell) 16:19, 23 Abrëll 2006 . . Cornischong (Talk | Kontributiounen) . . 3420×1728 (1,187,620 Byte) (*Sujet:Plack op der Pafendaller Kierch *Eege Foto vum lb:User:Cornischong)

- Dëse Fichier mat engem externe Programm veränneren

  Fir gewuer ze gi wéi dat genee geet liest d'Installatiounsinstruktiounen.

## Biller Links

Folgend Säite linken op dëst Bild:

- Kierch Lëtzebuerg-Pafendall

## Metadata

Dëse Fichier enthält weider Informatiounen (EXIF-Metadaten), déi am Prinzip vun der Digitalkamera oder dem Scanner komme mat deem de Fichier geschafe gouf. Duerch nodréilecht Beschaffe vum Originalfichier kënnen e puer Donnéeë verännert gi sinn, déi dann net méi onbedéngt der Realitéit entspriechen.

Camera manufacturer | Canon
Camera model | Canon EOS 350D DIGITAL
Orientation | Normal
Horizontal resolution | 72 dpi
Vertical resolution | 72 dpi
Software used | Adobe Photoshop Elements 4.0 Windows
File change date and time | 18:00, 23 Abrëll 2006
Y and C positioning | 2
Exposure time | 1/400 sec (0.0025)
F Number | f/13
Exposure Program | Not defined
ISO speed rating | 400
Exif version | 2.21
Date and time of data generation | 11:45, 1 Juli 2005
Date and time of digitizing | 11:45, 1 Juli 2005
Shutter speed | 8.6438598632812
Aperture | 7.40087890625
Exposure bias | 0
Metering mode | Pattern
Flash | 16
Lens focal length | 70 mm
Color space | sRGB
Focal plane X resolution | 3954.233409611
Focal plane Y resolution | 3958.7628865979
Focal plane resolution unit | inches
Custom image processing | Normal process
Exposure mode | Auto exposure
White Balance | Auto white balance
Scene capture type | Standard

Vun "http://lb.wikipedia.org../../../k/i/e/Image%7EKIE_PAF_PLA.jpg_f8e3.html"

Category: GFDL-Bild

##### Views

- Bild
- Diskussioun
- Aktuell Revisiounen

##### Sichen