Image:Lcd 2006.jpg - Wikipedia, déi fräi Enzyklopedie

# Image:Lcd 2006.jpg

### Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.

- Image
- Historique vum Bild
- Biller Links
- Metadata

Bild an héijer Opléisung eroflueden (1024x768, 325 KB)

## [Änneren] Résumé

Dat aalt Gebäi vum Dikrecher Kolléisch am Summer 2006, Photo vum Robby 21:32, 3 Dezember 2006 (UTC)

## [Änneren] Lizenz:

| Dëst Bild gouf ënnert der GNU-Lizenz fir fräi Dokumentatioun verëffentlecht. Et ass erlaabt, d'Bild ze kopéieren, ze verbreeden an/oder ze änneren, ënnert de Bedingunge vun der GNU-Lizenz fir fräi Dokumentatioun, Versioun 1.2 oder enger méi spéider Versioun, verëffentlecht vun der Free Software Foundation.

## Historique vum Bild

Legend: (cur) = aktuellt Bild, (del) = dës al Versioun läschen, (rev) = op dës al Versioun zerécksetzen.
Klick op den Datum fir d'Bild ze gesinn, wat do eropgeluede gouf.

- (läschen) (aktuell) 21:32, 3 Dezember 2006 . . Robby (Talk | Kontributiounen) . . 1024×768 (333,278 Byte) (Dat aalt Gebäi vum Dikrecher Kolléisch am Summer 2006, Photo vum ~~~~)

- Dëse Fichier mat engem externe Programm veränneren

  Fir gewuer ze gi wéi dat genee geet liest d'Installatiounsinstruktiounen.

## Biller Links

Folgend Säite linken op dëst Bild:

- Lycée Classique Diekirch

## Metadata

Dëse Fichier enthält weider Informatiounen (EXIF-Metadaten), déi am Prinzip vun der Digitalkamera oder dem Scanner komme mat deem de Fichier geschafe gouf. Duerch nodréilecht Beschaffe vum Originalfichier kënnen e puer Donnéeë verännert gi sinn, déi dann net méi onbedéngt der Realitéit entspriechen.

Camera manufacturer | Canon
Camera model | Canon DIGITAL IXUS 300
Orientation | Normal
Horizontal resolution | 180 dpi
Vertical resolution | 180 dpi
File change date and time | 17:58, 15 August 2006
Y and C positioning | 1
Exposure time | 1/320 sec (0.003125)
F Number | f/8
Exif version | 2.1
Date and time of data generation | 17:58, 15 August 2006
Date and time of digitizing | 17:58, 15 August 2006
Image compression mode | 5
Shutter speed | 8.3125
Aperture | 6
Exposure bias | 0
Maximum land aperture | 2.8659057617188
Subject distance | 2.122 metres
Metering mode | Pattern
Flash | 0
Lens focal length | 5.40625 mm
Color space | sRGB
Focal plane X resolution | 4970.8737864078
Focal plane Y resolution | 4954.8387096774
Focal plane resolution unit | inches
Sensing method | One-chip color area sensor

Vun "http://lb.wikipedia.org../../../l/c/d/Image%7ELcd_2006.jpg_4665.html"

Category: GFDL-Bild

##### Views

- Bild
- Diskussioun
- Aktuell Revisiounen

##### Sichen