Image:Duisburg-Ruhort Anschlussbrücke Eisenbahnhafen.jpg - Wikipedia, déi fräi Enzyklopedie

# Image:Duisburg-Ruhort Anschlussbrücke Eisenbahnhafen.jpg

### Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.

- Image
- Historique vum Bild
- Biller Links
- Metadata

Duisburg-Ruhort_Anschlussbrücke_Eisenbahnhafen.jpg‎ (136KB, MIME type: `image/jpeg`)

## [Änneren] Résumé

Bréck zu Duisburg

Quell däitsch Wiki

## [Änneren] Lizenz:

| Dëst Bild gouf ënnert der GNU-Lizenz fir fräi Dokumentatioun verëffentlecht. Et ass erlaabt, d'Bild ze kopéieren, ze verbreeden an/oder ze änneren, ënnert de Bedingunge vun der GNU-Lizenz fir fräi Dokumentatioun, Versioun 1.2 oder enger méi spéider Versioun, verëffentlecht vun der Free Software Foundation.

## Historique vum Bild

Legend: (cur) = aktuellt Bild, (del) = dës al Versioun läschen, (rev) = op dës al Versioun zerécksetzen.
Klick op den Datum fir d'Bild ze gesinn, wat do eropgeluede gouf.

- (läschen) (aktuell) 22:30, 12 Juli 2006 . . Les Meloures (Talk | Kontributiounen) . . 800×589 (138,262 Byte) (Bréck zu Duisburg Quell däitsch Wiki)

- Dëse Fichier mat engem externe Programm veränneren

  Fir gewuer ze gi wéi dat genee geet liest d'Installatiounsinstruktiounen.

## Biller Links

Folgend Säite linken op dëst Bild:

- Boubréck

## Metadata

Dëse Fichier enthält weider Informatiounen (EXIF-Metadaten), déi am Prinzip vun der Digitalkamera oder dem Scanner komme mat deem de Fichier geschafe gouf. Duerch nodréilecht Beschaffe vum Originalfichier kënnen e puer Donnéeë verännert gi sinn, déi dann net méi onbedéngt der Realitéit entspriechen.

Image title | OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Camera manufacturer | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD
Camera model | E-20,E-20N,E-20P
Orientation | Normal
Horizontal resolution | 144 dpi
Vertical resolution | 144 dpi
Software used | 29-1102
File change date and time | 14:30, 10 Oktober 2005
Y and C positioning | 2
Exposure time | 1/400 sec (0.0025)
F Number | f/4
Exposure Program | Normal program
ISO speed rating | 80
Exif version | 2.1
Date and time of data generation | 14:30, 10 Oktober 2005
Date and time of digitizing | 14:30, 10 Oktober 2005
Exposure bias | 0
Maximum land aperture | 2.06
Metering mode | CenterWeightedAverage
Flash | 0
Lens focal length | 31 mm
Color space | sRGB

Vun "http://lb.wikipedia.org../../../d/u/i/Image%7EDuisburg-Ruhort_Anschlussbr%C3%BCcke_Eisenbahnhafen.jpg_3b2f.html"

Category: GFDL-Bild

##### Views

- Bild
- Diskussioun
- Aktuell Revisiounen

##### Sichen