Image:Facsimile Ems Stricker.JPG - Wikipedia, déi fräi Enzyklopedie

# Image:Facsimile Ems Stricker.JPG

### Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.

- Image
- Historique vum Bild
- Biller Links
- Metadata

Bild an héijer Opléisung eroflueden (1600x1200, 666 KB)

- Sujet: Facsimile vun je enger Säit aus dem Rudolf von Ems senger Weltchronik an dem Stricker sengem Karl der Grosse.
- Auteur: eege Foto vum Zinneke
- Lizenz: GNU-FDL

## Historique vum Bild

Legend: (cur) = aktuellt Bild, (del) = dës al Versioun läschen, (rev) = op dës al Versioun zerécksetzen.
Klick op den Datum fir d'Bild ze gesinn, wat do eropgeluede gouf.

- (läschen) (aktuell) 22:07, 10 Mee 2005 . . Zinneke (Talk | Kontributiounen) . . 1600×1200 (682,246 Byte) (* Sujet: Facsimile vun je enger Säit aus dem Rudolf von Ems senger ''Weltchronik'' an dem Stricker sengem ''Karl der Grosse''. * Auteur: eege Foto vum Zinneke * Lizenz: GNFL)

- Dëse Fichier mat engem externe Programm veränneren

  Fir gewuer ze gi wéi dat genee geet liest d'Installatiounsinstruktiounen.

## Biller Links

Keng Säite benotzen dëst Bild.

## Metadata

Dëse Fichier enthält weider Informatiounen (EXIF-Metadaten), déi am Prinzip vun der Digitalkamera oder dem Scanner komme mat deem de Fichier geschafe gouf. Duerch nodréilecht Beschaffe vum Originalfichier kënnen e puer Donnéeë verännert gi sinn, déi dann net méi onbedéngt der Realitéit entspriechen.

Camera manufacturer | Canon
Camera model | Canon DIGITAL IXUS 50
Orientation | Normal
Horizontal resolution | 180 dpi
Vertical resolution | 180 dpi
File change date and time | 23:33, 10 Mee 2005
Y and C positioning | 1
Exposure time | 1/60 sec (0.016666666666667)
F Number | f/3.5
Exif version | 2.2
Date and time of data generation | 23:33, 10 Mee 2005
Date and time of digitizing | 23:33, 10 Mee 2005
Image compression mode | 3
Shutter speed | 5.90625
Aperture | 3.625
Exposure bias | 0
Maximum land aperture | 3.625
Metering mode | Pattern
Flash | 89
Lens focal length | 10.093 mm
Color space | sRGB
Focal plane X resolution | 7111.1111111111
Focal plane Y resolution | 7142.8571428571
Focal plane resolution unit | inches
Sensing method | One-chip color area sensor
Custom image processing | Normal process
Exposure mode | Auto exposure
White Balance | Auto white balance
Digital zoom ratio | 1
Scene capture type | Standard

Vun "http://lb.wikipedia.org../../../f/a/c/Image%7EFacsimile_Ems_Stricker.JPG_f047.html"

##### Views

- Bild
- Diskussioun
- Aktuell Revisiounen

##### Sichen