Image:Canal latéral à Embierir.jpg - Wikipedia, déi fräi Enzyklopedie

# Image:Canal latéral à Embierir.jpg

### Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.

- Image
- Historique vum Bild
- Biller Links
- Metadata

Bild an héijer Opléisung eroflueden (2048x1010, 1519 KB)

## [Änneren] Résumé

Säitekanal zu Embierir

Auteur: Les Meloures

## [Änneren] Lizenz:

| Dëst Bild gouf ënnert der GNU-Lizenz fir fräi Dokumentatioun verëffentlecht. Et ass erlaabt, d'Bild ze kopéieren, ze verbreeden an/oder ze änneren, ënnert de Bedingunge vun der GNU-Lizenz fir fräi Dokumentatioun, Versioun 1.2 oder enger méi spéider Versioun, verëffentlecht vun der Free Software Foundation.

## Historique vum Bild

Legend: (cur) = aktuellt Bild, (del) = dës al Versioun läschen, (rev) = op dës al Versioun zerécksetzen.
Klick op den Datum fir d'Bild ze gesinn, wat do eropgeluede gouf.

- (läschen) (aktuell) 15:58, 3 Juli 2006 . . Les Meloures (Talk | Kontributiounen) . . 2048×1010 (1,555,853 Byte) (Säitekanal zu Embierir Auteur: Les Meloures)

- Dëse Fichier mat engem externe Programm veränneren

  Fir gewuer ze gi wéi dat genee geet liest d'Installatiounsinstruktiounen.

## Biller Links

Folgend Säite linken op dëst Bild:

- Meuse-Musel-Kanal

## Metadata

Dëse Fichier enthält weider Informatiounen (EXIF-Metadaten), déi am Prinzip vun der Digitalkamera oder dem Scanner komme mat deem de Fichier geschafe gouf. Duerch nodréilecht Beschaffe vum Originalfichier kënnen e puer Donnéeë verännert gi sinn, déi dann net méi onbedéngt der Realitéit entspriechen.

Camera manufacturer | Canon
Camera model | Canon EOS DIGITAL REBEL
File change date and time | 15:55, 13 Mäerz 2006
Y and C positioning | 1
Exposure time | 1/125 sec (0.008)
F Number | f/7.1
ISO speed rating | 200
Exif version | 2.21
Date and time of data generation | 15:55, 13 Mäerz 2006
Date and time of digitizing | 15:55, 13 Mäerz 2006
Image compression mode | 3
Shutter speed | 6.9657897949219
Aperture | 5.6556396484375
Exposure bias | 0
Maximum land aperture | 3.6147155761719
Metering mode | Pattern
Flash | 0
Lens focal length | 21 mm
Color space | sRGB
Focal plane X resolution | 2295.9641255605
Focal plane Y resolution | 2285.7142857143
Focal plane resolution unit | inches
Sensing method | One-chip color area sensor
Custom image processing | Normal process
Exposure mode | Auto exposure
White Balance | Auto white balance
Scene capture type | Standard

Vun "http://lb.wikipedia.org../../../c/a/n/Image%7ECanal_lat%C3%A9ral_%C3%A0_Embierir.jpg_ba7b.html"

Category: GFDL-Bild

##### Views

- Bild
- Diskussioun
- Aktuell Revisiounen

##### Sichen