ANBO - Vikipedija

# ANBO

### Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Romualdas Marcinkus, Jonas Liorentas, Antanas Gustaitis, Juozas Namikas, Jonas Mikėnas ir Kazys Rimkevičius šalia ANBO lėktuvo.

ANBO (A(ntanas) N(ori) B(ūti) O(re)) yra vadinami inž. Antano Gustaičio karo dirbtuvėse pagaminti lėktuvai.

Pagaminti lėktuvai buvo pusiau metalinės konstrukcijos su oru aušinamais varikliais. Fiuzeliažas iš suvirintų arba sukniedytų duraliuminio vamzdžių. Aptraukti drobe, o priekis ties kabina dengtas duraliuminine skarda. Sparnų konstrukcija iš medienos, aptraukti drobe arba fanera. Nuo 1925 iki 1939 buvo pagaminti 66 lėktuvai. 1934 vasarą grupė lakūnų, vadovaujant konstruktoriaus A. Gustaičio, trimis ANBO IV lėktuvais apskrido Europą nusibrėžtu maršrutu.

### [taisyti] ANBO lėktuvų techniniai duomenys.

| ANBO I | ANBO II | ANBO III | ANBO IV | ANBO 41 | ANBO V | ANBO 51 | ANBO VI | ANBO VIII
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

Viensparnis
žemasparnis
vienvietis
sportinis

Viensparnis
aukštasparnis
dvivietis
mokomasis

Viensparnis
aukštasparnis
dvivietis
mokomasis
žvalgybinis

Viensparnis
aukštasparnis
dvivietis
žvalgybinis
lengvasis
bombonešis

Viensparnis
aukštasparnis
dvivietis
žvalgybinis

Viensparnis
aukštasparnis
dvivietis
mokomasis

Patobulintas
ANBO V
galingesnis
variklis
tvirtesni
sparnai

Viensparnis
aukštasparnis
dvivietis
mokomasis

Viensparnis
žemasparnis
dvivietis
lengvasis
(atakos
lėktuvas

Variklio galia (AG) | 35 | 60 | 120 | 585 | 1010 | 85 | 160 | 185 | 930
Tuščioji masė (kg) | 190 | 280 | 556 | 1360 | 1400 | 510 | 680 | 720 | 2300
Skraidymo masė (kg) | 300 | 280 | 800 | 2200 | 2300 | 820 | 950 | 1080 | 3700
Sparnų ilgis (m) | 10,00 | 10,72 | 10,55 | 13,20 | 13,24 | 11,35 | 11,35 | 10,60 | 13,50
Sparnų plotas (m2) | 11,40 | 20,00 | 18,20 | 29,00 | 29,00 | 20,65 | 20,65 | 18,30 | 30,00
Fiuzeliažo ilgis (m) | 5,75 | 10,72 | 6,50 | 8,84 | 8,84 | 7,30 | 7,30 | 7,25 | 9,50
Didžiausias greitis (km/h) | 142 | 160 | 180 | 290 | 360 | 170 | 200 | 205 | 411
Aukščio riba (m) | nd | 3 500 | 4 500 | 8 000 | 8 000 | 4 000 | 4 000 | 4 500 | 9 000

nd - nėra duomenų.

Rodomas puslapis "http://lt.wikipedia.org../../../a/n/b/ANBO_671c.html"

Kategorija: Lietuvos aviacija

##### Views

- Straipsnis
- Aptarimas
- Dabartinė versija

##### Paieška