Herkonas - Vikipedija

# Herkonas

### Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Herkonas

Herkonas - magnetinio lauko daviklis, susidedantis iš dviejų hermetiškame (paprastai stikliniame) korpuse esančių iš magnetinės medžiagos pagamintų kontaktų. Stipresnis išorinis magnetinis laukas (priartinamas magnetas, įjungiamas greta esantis elektromagnetas ir pan) sujungia, atjungia ar perjungia herkono kontaktus. Pejungimo tipas priklauso nuo herkono konstrukcijos. Herkono korpusas užpildomas intertinėmis dujomis arba jame sukuriamas vakuumas.

Herkonai yra patikimesni nei paprasti perjungikliai, todėl naudojami signalizacijoje (įsilaužėlis, atverdamas duris ar langą, nutolina greta esantį magnetą) ir kai kuriose klaviatūrose. Paplitę herkoniniai dviračio greičio matuokliai (herkonas montuojamas ant dviračio rėmo, o besisukantis magnetas - ant dviračio rato). Kai kada herkonai naudojami elektros variklių grandinėms jų darbo metu perjunginėti.

Jie tinka naudoti ir sprogimui pavojingose aplinkose, nes hermetiškame korpuse esantys kontaktai negali sukelti elektros kibirkšties. herkono ir jį perjungiančio elektromagneto derinys vadinamas herkonine rele.

Pagrindinis herkonų trūkumas - paprastai stiklinis jų korpusas yra labai trapus.

Rodomas puslapis "http://lt.wikipedia.org../../../h/e/r/Herkonas.html"

Kategorija: Elektronika

##### Views

- Straipsnis
- Aptarimas
- Dabartinė versija

##### Paieška

##### Kitomis kalbomis

- Dansk
- Deutsch
- English
- Latviešu
- Nederlands
- Polski
- Русский
- Українська