Panzerkampfwagen I Ausf. F - Vikipēdija

# Panzerkampfwagen I Ausf. F

### Vikipēdijas raksts

PzKpfw. I Ausf. F
Panzerkampfwagen I Ausf. F
Galvenie tehniskie parametri
Apkalpe | 2 komandieris un vadītājs
Garums | 4.38 m
Platums | 2.64 m
Augstums | 2.05 m
Masa | 23.2 t
Bruņas un bruņojums
Bruņas |
Pamatbruņojums |
Sekundārais bruņojums |
Mobilitāte
Dzinējs | Maybach HL45p
Ātrums_uz ceļa | 25 km/h
Jauda/masa |
Maks. attālums | 150 km

Panzerkampfwagen I Ausf. F - Tanka 1 (Panzerkampfwagen I)6. versija, kas tika ražota laika posmā no 1942. gada aprīļa līdz decembrim, t.i, Krievijas kampaņas laikā. Tā galvenie uzdevumi bija izlūkošana un kaujas stāvokļa novērošanas. tankam bija 25 mm līdz 80 mm biezas bruņas. Tam bija divu cilvēku apkalpe un bruņojumā divi ložemtēji - abi iebūvēti rotējošā tornī. Panzerkampfwagen I Ausf. F verisja tika saražota tikai 30 eksemplāros, 8 no tiem darbojā Krievijā, 1. tanku divīzijas sastāvā.Mazais saražotais skaits skaidrojams ar to, ka bija nepieciešami lielāki un izturīgāki tanki, jo vieglais tanks ar diviem ložmetējiem vairs neatbilda tā laika prasībām.

Attēls:Pzkpfw i f 01.jpeg
Panzerkampfwagen I Ausf. F
Attēls:Panzer1 ausf F 2.jpeg
Panzerkampfwagen I Ausf. F
Attēls:Panzer I ausf F 1.jpeg
Panzerkampfwagen I Ausf. F
Saturs iegūts no "http://lv.wikipedia.org../../../p/a/n/Panzerkampfwagen_I_Ausf._F_e28f.html"

Kategorijas: Panzerkampfwagen I | Tanki

##### Views

- Raksts
- Diskusija
- Pašreizējā versija

##### Meklēt

##### Citās valodās

- Български
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Español
- Français
- 한국어
- Hrvatski
- Italiano
- עברית
- English
- Nederlands
- 日本語
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Српски / Srpski
- Suomi
- Svenska
- 中文