SI - Википедија

# SI

### Од Википедија, слободна енциклопедија

SI (од француски: Système International d'Unités) е најчестиот назив на меѓународниот систем на единици кој денес е во употреба. Овој систем е заснован на 7 основни и 2 дополнителни физички величини и единици, како и од неколку единици кои не се од SI, а се користат и се прифатени од него. Овој систем на единици комплетно се користи во трговијата и речиси целосно во науката.

#### [уреди] Основни SI мерни единици

Во SI постојат 7 основни мерни единици. Се нарекуваат основни, бидејќи од нив се изведуваат сите останати. Во долната табела се дадени основните SI единици, како и нивните дефиниции:

SI основни мерни единици
Име | Симбол | Величина | Дефиниција
килограм | kg | маса | Единицата за маса е еднаква на масата на меѓународниот прототип за килограм (еталон од платина и иридиум) чуван во меѓународното биро за тежина и мерки (BIPM), во Севр, предградие на Париз (1. CGPM (1889), CR 34-38). Напомена: килограмот е единствена основна единица со префикс; грамот се дефинира како изведена единица, еднаква на 1/1000 од килограмот; префиксите како што е мега, се додаваат на грам, а не kg; на пример, Gg, а не Mkg. Исто така, тој е единствена единица која сеуште се дефинира преку физичкиот прототип наместо природниот феномен со кој е можно да се измери (видете килограм за алтернативната дефиниција).
секунда | s | време | Единицата за време претставува траење од точно 9192631770 периоди од зрачењето кое одговара на преминот меѓу две хиперфини нивоа од основната состојба на атомот на цезиум - 133 на температура од 0 К (13. CGPM (1967-1968) Резолуција 1, CR 103).
метар | m | должина | Единицата за должина е еднаква на изминатиот пат кој што го минува светлината низ вакуум за време од 1/299792458 секунди (17. CGPM (1983) Резолуција 1, CR 97)..
ампер | A | електрична струја | Единицата за електрична струја претставува постојана струја која, кога би се одржувала во два прави и паралелни проводници сместени во вакуум на меѓусебно растојание од еден метар со неограничена должина и занемарливо мал кружен пресек, би предизвикала меѓу нив сила еднаква на 2×10−7 њутни по метар должина (9. CGPM (1948) Резолуција 7, CR 70).
келвин | K | термодинамичка температура | Единицата за термодинамичката температура (или апсолутна температура) е точно 1/273,16 од термодинамичката температура на тројната точка на водата (13. CGPM (1967) Резолуција 4, CR 104).
мол | mol | количество супстанција | Единицата за количество супстанција е количество на супстанција која содржи толку елементарни единки, колку што има атоми во 0,012 килограми од изотопот на чистиот јаглерод 12 (14. CGPM (1971) Резолуција 3, CR 78). (елементарните единки можат да бидат атоми, молекули, јони, електрони или честички.) Оваа единица е приближно еднаква на 6,02214199×1023 (Авогадров број).
кандела | cd | јачина на светлината | Единицата за јачина на светлината е светлинската јачина во одреден правец од извор на светлина кој емитува монохроматско зрачење со фреквенција од 540×1012 херци и чијашто јачина на зрачењето во тој правец е 1/683 вати по стерадијан (16. CGPM (1979) Резолуција 3, CR 100).

Преземено од "http://mk.wikipedia.org../../../s/i/_/SI_ce77.html"

Категорија: SI мерни единици

##### Views

- Статија
- Разговор
- Тековна верзија

##### Пребарај