16:9 - Wikipedia

# 16:9

### Da Wikipedia.

O' 16:9 è o' furmato r'o schermo r'e ttelevisione e ll'urdema generazzione; e' vvote se fa' chiammà pure Widescreen o Schermo-Panuramico. Rinta a lengua nnapulitana, 16:9 se dice Sirece Nove. E' ttelevisione cu' o schermo a 16:9 so' ppure cumpatibile (e' vvote) cu' l'Alta definizzione. Rint'o linguaggio r'o cinema e pure r'o DVD e' vvote o' 16:9 vène signato pure comme furmato-de-ll'aspetto-de-ll'immaggine (Aspect-Ratio, rint'a lengua Inglese) [1.78:1] (Uno e sittantotto pe' Uno), oppure 1.77:1. Invece o' schermo panuramico o' vero rint'o cinema se chiamma Cinemascope e tène nu' formato-de-ll'aspetto 2.66:1 (Ddoje e sissantaseje pe' Uno); po' scennette a 2.55:1 (Ddoje e cinquantacinc pe' Uno) c'a pellicula 55mm invece r'a pellicula nurmale 35 mm, 'nfin a arrivà a mo' ca tène o' furmato 2.35:1 (Ddoje e trentacinc pe' Uno) E' ttelevisioni c'o' schermo nurmale (nu' poco chiu' quadrato), teneno o' furmato 4:3 (cioè Quatte-Tierze), ca rint'o cinema e' vvote vène signato comme 1.33:1 (Uno e tretatré pe' Uno).

Estratto da "http://nap.wikipedia.org../../../9/_/_/16%7E9.html"

Categoria: Televisione

##### Views

- Articulo
- Chiàcchiera
- Verzione 'e mmo

##### Truova

##### Ate léngue

- Italiano
- English
- Français
- Nederlands
- Deutsch
- Polski
- Svenska