# AMD K6

### Z Wikipédie

Mikroprocesor - AMD K6

AMD K6 je mikroprocesor od spoločnosti AMD pre počítače PC uvedený na trh v roku 1997, nasledovník procesora AMD K5 a predchodca procesora AMD K6-2.

Jadro vyvinula spoločnosť NexGen, ktorú AMD kúpila. Mal 57 inštrukcií MMX, 64 kB L1 cache a bol vyrábaný technológiou 0,35–0,25 mikrónov, obsahoval 8,8 miliónov tranzistorov.

Pre spôsob spracovania inštrukcií x86 pomocou jadra na základe RISC, bol procesor o niečo výkonnejší ako procesory Pentium alebo Pentium Pro pracujúce na rovnakej frekvencii.

Bol taktovaný na frekvenciách 166, 200, 233, 266 a 300 MHz.

| Tento článok o počítačoch a súvisiacich veciach je zatiaľ príliš krátky (tzv. "výhonok"). Môžeš pomôcť Wikipédii rozšíriť ho tak, že hore klikneš na záložku "úprava" (alebo alternatívne sem) a dopíšeš alebo zmeníš text.

Zdroj: "http://sk.wikipedia.org../../../a/m/d/AMD_K6_88e5.html"

Kategórie: Počítačové výhonky | Mikroprocesory | AMD

##### Views

- Článok
- Diskusia
- Aktuálna verzia

##### Hľadaj

##### Iné jazyky

- Česky
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- Italiano
- 日本語
- Polski
- Русский
- 中文