# Digital Subscriber Line

### Z Wikipédie

DSL pripojenia
A typical DSL Modem

DSL alebo xDSL (Digital Subscriber Line, doslova „digitálne účastnícke vedenie/linka/prípojka“) je rodina technológií, ktoré poskytujú digitálny prenos údajov po drôtoch miestnej telefónnej siete. DSL pôvodne znamenalo Digital Subscriber Loop, hoci v posledných rokoch mnohí prijali Digital Subscriber Line ako pre marketing prijateľnejší termín najpopulárnejšej z verzií DSL - ADSL po UNE.

Rýchlosť downloadu DSL typicky siaha od 128 kilobitov za sekundu (kbit/s) do 24,000 kbit/s v závislosti na použitej technológii DSL a úrovne služby. Rýchlosť uploadu je nižšia ako rýchlosť downloadu pri Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) a rovná rýchlosti downloadu pri Symmetric Digital Subscriber Line (SDSL).

V súčasnej dobe sa v prístupovej sieti na metalických pároch používajú tieto prenosové technológie xDSL:

- High Data Rate Digital Subscriber Line (HDSL),
- Symmetric Digital Subscriber Line (SDSL), štandardizovaná verzia HDSL
- Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL), verzia DSL s nižšou rýchlosťou pre upload
- ISDN Digital Subscriber Line (IDSL)
- Rate-Adaptive Digital Subscriber Line (RADSL)
- Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line (VDSL)
- Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line 2 (VDSL2), zlepšená verzia VDSL
- Symmetric High-speed Digital Subscriber Line (G.SHDSL), štandardizovaná náhrada raných proprietárnych SDSL od International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector
- Powerline Digital Subscriber Line (PDSL), vysokorýchlostná komunikácia po napäťových vedeniach, ktorá moduluje vysokorýchlostné dáta do existujúcej infraštruktúry elektrickej siete

Spôsob prenosu:

- CAP: Carrierless Amplitude Phase Modulation - v roku 1996 označená ako zastaralá
- DMT: diskrétna multitónová modulácia, známa ak ajo OFDM
- OFDM: pravouhlý frekvenčný multiplex

## [úprava] História

Technológia DSL bola pôvodne implementovaná ako súčasť špecifikácie ISDN.

Technológia ADSL sa datuje do roku 1988, kedy Joe Lechleider z Bellcore (dnes Telcordia Technologies) adaptovala DSL, aby nieslo digitálny signál v nevyužitom frekvenčnom spektre dostupnom na vedeniach krútenej dvojlinky, ktoré vedú medzi ústredňou telefonickej spoločnosti a areálom zákazníka.[1]

Zdroj: "http://sk.wikipedia.org../../../d/i/g/Digital_Subscriber_Line_4988.html"

Kategórie: Digital Subscriber Line | Pripojenia na internet

##### Views

- Článok
- Diskusia
- Aktuálna verzia

##### Hľadaj

##### Iné jazyky

- Bosanski
- Български
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Español
- Français
- Hrvatski
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- Nederlands
- 日本語
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Shqip
- Српски / Srpski
- Suomi
- Tiếng Việt
- Türkçe
- 中文