Figura:WorcesterMA Aerial.jpg - Wikipedia

# Figura:WorcesterMA Aerial.jpg

### Nga Wikipedia, Enciklopedia e Lirë

- Figura
- Historia e skedës
- Lidhje skedash
- Metadata

WorcesterMA_Aerial.jpg‎ (99KB, lloji MIME: `image/jpeg`)

| Kjo skedë ndodhet tek projekti Wikimedia Commons. Ju lutem shikoni faqen përshkruese që ndodhet atje.

## [edit] Summary

w:en:Image:Worcester Massachusetts.jpg by Viking1943, on 6/14/2006 15:26 (UTC). Aerial View of Worcester, MA, USA, from 3,700 ft high.

## [edit] Licensing

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.
Subject to disclaimers.

## Lidhje skedash

Këto faqe lidhen tek kjo skedë:

- Worcester

## Metadata

Kjo skedë përmban hollësira të tjera të cilat mund të jenë shtuar nga kamera ose skaneri dixhital që është përdorur për ta krijuar. Në qoftë se skeda është ndryshuar nga gjendja origjinale, disa hollësira mund të mos pasqyrojnë skedën e tanishme.

Prodhuesi i kamerës | FUJIFILM
Modeli i kamerës | FinePix S5100
Orientimi | Normal
Rezolucioni horizontal | 72 dpi
Rezolucioni vertikal | 72 dpi
Softueri i përdorur | Digital Camera FinePix S5100 Ver1.00
Data dhe ora e ndryshimit të skedës | 10 Qershor 2006 00:33
Pozicioni Y dhe C | 2
Custom image processing | Normal process
Exposure mode | Auto exposure
White Balance | Auto white balance
Scene capture type | Peizazh
Ashpërsia | 3
Shtrirja e largësisë së subjektit | E panjohur
Kohëzgjatja e ekspozimit | 1/220 sec (0.0045454545454545)
Numri F | f/8
Exposure Program | Landscape mode (for landscape photos with the background in focus)
ISO speed rating | 100
Versioni Exif-it | 2.2
Data dhe koha e prodhimit të të dhënave | 10 Qershor 2006 00:33
Data dhe ora e digjitalizimit | 10 Qershor 2006 00:33
Lloji i ngjeshjes së figurës | 2
Shpejtësia e mbyllësit | 7.8
Apertura | 6
Ndriçimi | 9.49
Exposure bias | 0
Maximum land aperture | 3
Metering mode | Pattern
Burimi i dritës | I panjohur
Blici | 16
Gjatësia e vatrës | 7.5 mm
Hapësira e ngjyrave | sRGB
Focal plane X resolution | 4255
Focal plane Y resolution | 4255
Focal plane resolution unit | 3
Sensing method | One-chip color area sensor

Marrë nga "http://sq.wikipedia.org../../../w/o/r/Figura%7EWorcesterMA_Aerial.jpg_07f8.html"

##### Views

- Figura
- Diskutimet
- Versioni i tanishëm

##### Kërko