# BAe 146

### Из пројекта Википедија

BAe 146-200 у Цириху

BAe 146/Авро РЈ (BAe 146/Avro RJ) је фамилија регионалних млазних путничких авиона произвођена од 1978. до 2002. године у Уједињеном Краљевству.

Од авио-компанија у Србији Центавиа користи овај тип авиона.

Варијанте:

- BAe 146-100/Avro RJ70
- BAe 146-200/Avro RJ85/Avro RJX85
- BAe 146-300/Avro RJ100/Avro RJX100

Спецификације

| BAe 146-100 | Avro RJ70 | BAe 146-200 | Avro RJ85 | Avro RJX85 | BAe 146-300 | Avro RJ100 | Avro RJX100
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Дужина | 26,2 m | 26,2 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 31,0 m | 31,0 m | 31,0 m
Висина | 8,6 m | 8,6 m | 8,6 m | 8,6 m | 8,6 m | 8,6 m | 8,6 m | 8,6 m
Распон крила | 26,2 m | 26,2 m | 26,2 m | 26,2 m | 26,2 m | 26,2 m | 26,2 m | 26,2 m
Капацитет | 70 - 96 | 70 - 96 | 85 - 112 | 85 - 112 | 85 - 112 | 100 - 128 | 100 - 128 | 100 - 128
Максимална тежина | 38.100 kg | 43.091 kg | 42.185 kg | 43.998 kg | ? | 44.225 kg | 44.225 kg | ?
Брзина | 767 km/h | 763 km/h | 767 km/h | 763 km/h | 870 km/h | 790 km/h | 763 km/h | 870 km/h
Долет | 3.000 km | 3.074 km | 2.910 km | 2.963 km | 3.295 km | 2.817 km | 2.760 km | 3.020 km
Мотори | Textron Lycoming ALF 502R3 | AlliedSignal LF 507 | Textron Lycoming ALF 502R3 | AlliedSignal LF 507 | Honeywell AS977-1A | Textron Lycoming ALF 502R3 | AlliedSignal LF 507 | Honeywell AS977-1A
Први лет | 1981 | 1992 | 1982 | 1992 | 2001 | 1987 | 1992 | 2001

| Овај незавршени чланак BAe 146, је везан за авионе. Користећи правила Википедије, допринесите допунивши га.

Добављено из "http://sr.wikipedia.org../../../b/a/e/BAe_146_b307.html"

Категорија страница: Клице авиони

##### Views

- Чланак
- разговор
- Тренутна ревизија

##### Претрага

##### Други језици

- Deutsch
- English
- Suomi
- Français
- 日本語
- Svenska