Freescale 68HC11 - วิกิพีเดีย

# Freescale 68HC11

### จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

  บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากยังไม่มีชื่อภาษาไทยที่กระชับหรือเหมาะสม ไม่รู้วิธีอ่านในภาษาไทย หรือต้องการคงชื่อเฉพาะไว้ตามต้นฉบับ

Freescale 68HC11 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ จากบริษัท Freescale Semiconductor ที่พัฒนาต่อมาจากไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล 6800 ของบริษัทโมโตโรล่า

ภายในมีหน่วยความจำอีพีพรอมทำให้สามารถทำงาน ได้โดยไม่ ต้องใช้งานหน่วยความจำภายนอกหรือในกรณีที่ระบบใหญ่ก็สามารถใช้ติดต่อกับหน่วยความจำภายนอกได้ ใช้ชุดคำสั่งเดียวกับ 68HC05 แต่มีคำสั่งเพิ่มเติมอีก ทำให้ใช้งานได้กว้างกว่ามาก

## [แก้] รายละเอียดทางเทคนิค

- ติดต่อกับรอมได้สูงสุด 32 กิโลไบต์
- มีแรมภายในสูงสุด 1.2 กิโลไบต์
- มีอีอีพรอมภายในสูงสุด 640 ไบต์
- มีระบบ SPI
- มีระบบ SCI
- ความเร็วบัส 2 เมกะเฮิร์ตซ์
- มีรีจิสเตอร์ 8 บิต 64 ตัว
- มีคำสั่ง110 คำสั่ง อ้างแอดเดรสได้ 6 โหมด
- ตัวตั้งเวลา 16 บิต 1 ตัว และวอดช์ด็อกไทเมอร์ 1 ตัว
- ติดต่อกับแหล่งกำเนิดอินเตอร์รัพต์ 18 ชุด
- มีวงจรแปลงสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิตอล 8 บิต 8 ช่อง
- มีพอร์ตอินพุตเอาต์พุตสูงสุด 62 บิต

ตระกูลของ 68HC11 68HC11A1 ไม่มีรอมภายใน มีแรม 250 ไบต์ อีอีพรอม 512 ไบต์ 68HC11A8 มีรอม 8 กิโลไบต์ แรม 250 ไบต์ อีอีพรอม 512 ไบต์ 68HC711D3 มีอีพรอม 4 กิโลไบต์ แรม 192 ไบต์ 68HC811E2 มีอีอีพรอม 2 กิโลไบต์ แรม 256 ไบต์

จำนวนขา/รูปร่างตัวถัง มี 3 แบบ คือ DIP 48 ขา , PLCC 52 ขา , QFP 64 ขา

ดึงข้อมูลจาก "http://th.wikipedia.org../../../f/r/e/Freescale_68HC11_7361.html".

หมวดหมู่: บทความที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ | ไมโครคอนโทรลเลอร์

##### Views

- บทความ
- อภิปราย
- รุ่นปัจจุบัน

##### ค้นหา

##### ภาษาอื่น

- English
- Español