General Packet Radio Service - วิกิพีเดีย

# General Packet Radio Service

### จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โทรศัพท์มือถือ และ มาตรฐานข้อมูล

0G

- PTT
- MTS
- IMTS
- AMTS

0.5G

- Autotel/PALM
- ARP

1G

- NMT
- AMPS
- Hicap
- CDPD
- Mobitex
- DataTac

2G

- GSM
- iDEN
- D-AMPS
- cdmaOne
- PDC
- CSD

2.5G

- GPRS
- HSCSD
- WiDEN

2.75G

- CDMA2000 1xRTT
- EDGE

3G

- W-CDMA
  - UMTS
  - FOMA
- CDMA2000 1xEV
- TD-SCDMA

3.5G

- HSDPA

3.75G

- HSUPA

4G

  บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากยังไม่มีชื่อภาษาไทยที่กระชับหรือเหมาะสม ไม่รู้วิธีอ่านในภาษาไทย หรือต้องการคงชื่อเฉพาะไว้ตามต้นฉบับ

General Packet Radio Service หรือตัวย่อ GPRS เป็นบริการส่งข้อมูลสำหรับโทรศัพท์มือถือแบบ GSM โดย GPRS มักถูกเรียกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือยุค 2.5G ซึ่งอยู่ระหว่าง 2G และ 3G ทางเทคนิคแล้ว GPRS ใช้ช่องสัญญาณแบบ TDMA ของเครือข่าย GSM ในการส่งข้อมูล

ในทางทฤษฎีแล้ว ความเร็วสูงสุดของ GPRS อยู่ที่ประมาณ 60 กิโลบิตต่อวินาที

| General Packet Radio Service เป็นบทความเกี่ยวกับ เทคโนโลยี หรือ สิ่งประดิษฐ์ ที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับ General Packet Radio Service ในภาษาอื่น สามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ๆ ด้านซ้ายมือ
ดึงข้อมูลจาก "http://th.wikipedia.org../../../g/e/n/General_Packet_Radio_Service_da85.html".

หมวดหมู่: บทความที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ | บทความเกี่ยวกับ เทคโนโลยี ที่ยังไม่สมบูรณ์ | เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ

##### Views

- บทความ
- อภิปราย
- รุ่นปัจจุบัน

##### ค้นหา

##### ภาษาอื่น

- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Esperanto
- Español
- Suomi
- Français
- עברית
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- Lietuvių
- Nederlands
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Русский
- Slovenčina
- Српски / Srpski
- Svenska
- Türkçe
- 中文