# Brown motoru

### Vikipedi, özgür ansiklopedi

Brown motorları, ısıyla etkinleştirilen kimyasal reaksiyonların kontrol edilerek uzayda yönlü hareket oluşturmasını ve mekanik veya elektronik iş yapmasını sağlayan nano skalada veya moleküler aletlerdir. Bu küçük motorlar akışkanlığı eylemsizliğinden daha etkili olan ve ısıl gürültünün belirli bir yönde hareketi, fırtına'da yürümek kadar zor hale getirdiği ortamlarda kullanılır. Bu tip motorları istenen yönde döndüren kuvvet, rastlantısal yönlerde etki eden kuvvetlere kıyasla çok küçüktür. Bu tip motorun çalışması ısıl gürültüye bağlı olduğundan bu tip motorların ancak nano skalada mümkün olduğu düşünülüyor.

Biyolojide rastladığımız protein tabanlı moleküler motorlardan birçoğu gerçekte birer Brown motoru olabilir. Bu moleküler motorlar ATP'de saklı olan enerjiyi mekanik enerjiye çevirirler.

Brown motorlarının dinamiği şu anda teorik ve deneysel biyofiziğin alanına girmektedir. Brown motorları bazen Fokker-Planck denklemini kullanarak, bazen de Monte Carlo metodu ile modellenirler. Günümüzde birçok araştırmacı moleküler motorların ihmal edilemeyecek kadar ısıl gürültü içeren ortamlarda nasıl çalıştığını araştırıyor.

## [değiştir] Ayrıca Bkz

- Brown kastanyolası
- Brown Hareketi
- Robert Brown

## [değiştir] İlgili Makaleler

- R. D. Astumian (1997). "Thermodynamics and kinetics of a Brownian motor", Science 276, p. 917-922.
- J. A. Freund, T. Pöschel, ed. (2000). Stochastic processes in physics, chemistry, and biology. Lecture notes in physics, vol. 557. Springer Publishers, Berlin.
- Lukasz Machura: Performance of Brownian Motors. University of Augsburg, 2006 (PDF)
- Brownian motor on arxiv.org

"http://tr.wikipedia.org../../../b/r/o/Brown_motoru.html"'dan alındı

Sayfa kategorileri: Nanoteknoloji | Termodinamik

##### Views

- Madde
- Tartışma
- Güncel sürüm

##### Ara

##### Diğer diller

- 中文
- English