# Bozuk kesim

### Vikipedi, özgür ansiklopedi

Bozuk kesim (ing. bad sector) veri depolama aygıtlarında fiziksel hasara uğrayarak işlevini yitiren kesimlerdir. Veri depolama aygıtlarında en küçük mantıksal depolama birimi kesimlerdir. Bir kesim normal ayırmada 512 bayttır. (bkz. iz-kafa-kesim) Bu alanlardan bazıları zamanla fiziksel hasara uğrayarak işlevini yitirir. Bozuk kesimler biçimlendirme sırasında tesbit edilerek işaretlenir ve o kesimler kullanılmaz. Böylece "göz göre göre" veri kaybı önlenir. Diğer bir senaryo ile zaten yazılı olan bir kesimin fiziksel olarak bozulması durumunda oluşan bozuk kesim durumunda o kesimde yazan veri kaybolacaktır. Bunun sonucunda o kesimde yazan veri her ne ile ilgiliyse o çalışmayacak ya da yanlış çalışacaktır.

## [değiştir] Bozuk Kesimlerin Düzeltilmesi

Bozuk kesimlerin düzeltilmesi mümkün değildir. Eğer veri depolama aygıtınızda bozuk kesim olarak işaretlenmiş bölümlerin işaretlerini kaldırırsanız, kesimler bozuk olarak görünmeyecektir. Bu işlemin bozuk kesimi tamir etmekle bir ilgisi olmayıp çok yanlış bir uygulamadır. Zira bu bozuk kesim olarak işaretlenmiş bölgeye kayıt yapılması durumunda veri kaybı söz konusu olacaktır.

| Bilgisayar ile ilgili bu madde bir taslaktır. İçeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz..

"http://tr.wikipedia.org../../../b/o/z/Bozuk_kesim.html"'dan alındı

Sayfa kategorileri: Bilgisayar terimleri | Bilgisayar taslakları

##### Views

- Madde
- Tartışma
- Güncel sürüm

##### Ara