# 4WS

### Vikipedi, özgür ansiklopedi

Dört tekerden yönlendirme (Four wheel steering) Virajlarda yol tutuşu artıran , yüksek hızlarda araçların emniyetli ve kolay sollanmasını sağlayan , şehir içindeki manevraları ve park etmeyi kolaylaştıran bir sistemdir .

İlk ws sistemi 1905 yılında Lotil marka traktörde uygulanmıştır. Honda 1987 yılında mekanik kumandalısını ,Mazda 1988 yılında elektronik kumandalısını piyasaya çıkarmıştır.

## [değiştir] Çalışması

Şekilde görüldüğü üzere ön tekerlekleri sağa veya sola kırdığımızda arkalarda ön tekerleklerin 5'te 1'i kadar sağa veya sola dönerek arabanın arkasının viraj dışına doğru kaçmasını engeller.Yüksek hızda arka tekerlekler ön tekerleklerle aynı yönde düşük hızlarda ters yönde dönmektedirler.

## [değiştir] Uygulanan araçlar

- Honda Prelude
- Honda Accort
- Mazda 626 GT
- Mitsubishi Galant
- Citroen Xantia

"http://tr.wikipedia.org../../../4/w/s/4WS_8274.html"'dan alındı

Sayfa kategorileri: Makine | Otomotiv teknolojisi

##### Views

- Madde
- Tartışma
- Güncel sürüm

##### Ara