Аварійний режим вентиляції шахти - Вікіпедія

# Аварійний режим вентиляції шахти

### Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Аварійний режим вентиляції шахти — комплекс заходів щодо вентиляції шахти або окремих гірничих виробок на певній дільниці шахтного поля при виникненні аварій (рудникових пожеж, раптових викидів породи, газів, вибухів газу і пилу, обваленні та ін.).

Мета аварійного режиму вентиляції — безпека людей, які перебувають в зоні аварії в шахті, локалізація осередку аварії, припинення її розвитку. Розрізняють:

- режим, при якому зберігається напрямок вентиляційного струменя (потоку), але зменшується його швидкість;
- режим, при якому зберігається напрямок вентиляційного струменя, але збільшується його швидкість;
- режим, при якому практично припиняється рух повітря виробками;
- режим, при якому напрямок руху повітря стає зворотним (реверс).

Аварійний режим вентиляції залежить від характеру аварії, місця її виникнення, інтенсивності протікання, порядку виведення людей з підземних виробок, можливості підходу до місця аварії для її ліквідації, наявності і стану засобів регулювання повітряними струменями. Аварійні режими вентиляції та способи їх здійснення передбачаються планами ліквідації аварій у шахтах.

| У цієї статті немає інтервікі-посиланнь

## [ред.] Джерела

- Мала гірнича енциклопедія: В 3-х т. / За ред. В. С. Білецького. — Донецьк: Донбас, 2004. ISBN 966-7804-14-3

Отримано від "http://uk.wikipedia.org../../../%D0%B0/%D0%B2/%D0%B0/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8.html"

Категорії: Статті без інтервікі-посиланнь | МГЕ | Руднична вентиляція

##### Views

- Стаття
- Обговорення
- Поточна версія

##### Пошук